**ЗАПРОС ЦЕНЫ - РАБОТЫ (RFQW)**

Название Проекта: Программа развития сектора: Навыки для инклюзивного роста при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики

Источник финансирования: Азиатский Банк Развития

№ Контракта: SIGSDP/Sh/CW07-2022

Дата публикации запроса: **21.06.2022**

Кому: Всем заинтересованным в участии компаниям

Уважаемый(ая) господин / госпожа:

1. Программа развития сектора: Навыки для инклюзивного роста при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики ( далее - Работодатель) настоящим просит вас представить предложение на следующие работы:

***Дополнительные работы в Аграрном технико-экономическом колледже им. С.Нааматова г. Нарын***

Чтобы помочь в подготовке вашего ценового предложения, прилагаются необходимые **спецификации, График работ, форма предложения и проект формы Контракта**. Вам рекомендуется посетить Участок работ за свой счет и получить необходимую информацию для подготовки предложения.

2. Однако, если вы / ваша фирма подпадаете под любое из следующих условий, ваше предложение не может быть рассмотрено:

(a) вы / ваша фирма не являетесь / не является гражданином / субъектом страны-члена АБР, или

(b) вы / ваша фирма были связаны / была связана с фирмой, подготовившей дизайн, спецификации или участвовавшей в подготовке Проекта, или фирмой, которая будет осуществлять надзор за Работами, или

(c) вы / ваша фирма принадлежите Работодателю, или

(d) вы / ваша фирма в настоящее время подвергаетесь санкциям или временно отстранены Азиатским банком развития за нарушение его Антикоррупционной политики (1998 г., с изменениями на сегодняшний день), или

(e) заключение Контрактов на оказание услуг из вашей страны или любые платежи физическим или юридическим лицам в вашей стране запрещены в соответствии с решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в соответствии с Главой VII Устава Организации Объединенных Наций.

3. Чтобы быть квалифицированным, вы должны:

(a) Копию лицензии на выполнение строительно-монтажных работ;

(b) иметь опыт работы в качестве генерального подрядчика или суб-подрядчика в строительстве как минимум одного объекта за последние 3 года (2019,2020,2021) ***на сумму не менее 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) сом***, характер и сложность которого эквивалентны работам, охватываемым настоящим **Запросом цен**, что подтверждается актом выполненных работ Работодателя;

(c) иметь технических специалистов для выполнения строительных работ по видам работ описанных в Ведомости объемов работ (ВОР), приложить копии сертификатов;

(d) Иметь в наличии технику (экскаватор, грузовая автомашина, кран), можно в аренду;

(е) Приложить электронную версию ВОР (USB носитель).

4. Ваше(и) предложение(я) представляется в соответствии со следующими инструкциями, процедурами и **Условиями Контракта**.

**Подготовка предложений**

(a) Ваше(и) ценовое(ые) предложение(я) должно(ы) относиться к работам в целом, как описано в прилагаемых документах, и быть представлено(ы) только в прилагаемой **Форме предложения** с **Графиком работ с указанием цен**. Валюта котируемых цен и оплаты является ***Кыргызский сом***. Предложение включает все пошлины, местные налоги и другие сборы, подлежащие уплате Подрядчиком в соответствии с местным законодательством.

(b) Вы представляете только одно предложение. Ваше предложение напечатано или написано несмываемыми чернилами и подписано вами или вашим уполномоченным представителем. Без подписи в **Форме предложения** ваше предложение не рассматривается дальше.

(c) Вы представляете один оригинал **Формы предложения** с четкой пометкой «Оригинал». Кроме того, вы также предоставляете одну копию с пометкой «КОПИЯ». В случае каких-либо расхождений между Оригиналом и Копией, оригинал имеет преимущественную силу.

(d) Ваше предложение должно быть действительным в течение 45 дней с крайнего срока подачи предложения, как указано ниже. Если вы отзовете свое предложение в течение срока действия и / или откажетесь принять присуждение **Контракта**, в момент и в случае его присуждения, вы будете исключены из списка правомочных подрядчиков для проекта на 2 года.

**Подача и вскрытие**

(e) Ваша Форма предложения с **Графиком работ** с указанием цены, если применимо, представляется до ***15:00 5 июля 2022г.*** с необходимыми документами, которые подписаны, запечатаны в конверте, адресованы и доставлены по следующему адресу:

***Адрес Работодателя: г.Бишкек ул. Манаса 22А, 2-этаж, 208-каб***

***Телефон: +996 312 31 72 73***

Ваша **Форма предложения** с необходимыми документами может быть отправлена в электронном виде по факсу или эл. почте по следующему адресу: **Не применимо**

(f) Предложения вскрываются публично в присутствии представителей участвующих подрядчиков, которые решат присутствовать, ***5 июля 2022г. 15:00*** и по следующему адресу:

***Адрес Работодателя: г.Бишкек ул. Манаса 22А, 2-этаж, 208-каб***

***Телефон: +996 312 31 72 73***

**Оценка и сравнение**

(g) Предложения, которые определено как значительной степени отвечающее требованиям **Запроса предложений**, будут оцениваться путем сравнения их цен предложения. Предложение не является значительной степени отвечающим требованиям, если оно содержит существенные отклонения или оговорки к условиям, положениям и спецификациям, изложенным в настоящем **запросе предложений**.

(h) При оценке предложений Работодатель корректирует любые арифметические ошибки следующим образом:

(i) в случае расхождений между суммами, выраженными цифрами и прописью, сумма, указанная прописью, имеет преимущественную силу; и

(ii) в случае расхождений между общей ценой в **Графике работ** с указанием цен или котируемой суммой, указанной в **Форме предложения**, общая цена в **Графике работ** с указанием цен имеет преимущественную силу.

Если вы откажетесь принять исправление, ваше предложение будет отклонено.

**Присуждение Контракта**

(i) Работодатель присуждает **Контракт** подрядчику, чье предложение определено как в значительной степени отвечающее требованиям настоящего **Запроса предложений** и предложившим самую низкую цену.

(j) Подрядчик, предложение которого принято, уведомляется Работодателем в течение **45 календарных дней** с даты подачи предложения посредством возврата копии **Формы предложения** с подтверждением, подписанной уполномоченным представителем Работодателя.

(k) Выигравший Подрядчик подписывает **Контракт** (прилагается), регулируемый прилагаемыми **Условиями Контракта на английском и на русском языках, где преимущество будет за русским языком**.

«В дополнение к предложенной цене цена **Контракта** включает налог на добавленную стоимость (НДС) в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (стране Работодателя)».]

5. Дополнительную информацию можно получить по адресу:

**Имя: Ааканов Нурлан Чырбанович – менеджер ОРП;**

**Аликов Максатбек Мамырбаевич – инженер строитель ОРП;**

**Осмонкулова Чынар Жумагуловна – специалист по закупкам ОРП;**

**Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса 22А, 2-этаж,208-каб.**

**Телефон: +996 312 31 72 73**

**Эл. адрес:** [**procurement50024@gmail.com**](mailto:procurement50024@gmail.com)

6. Работодатель намеревается использовать средства **Азиатского банка развития (АБР)** для приемлемых платежей по Контракту, вытекающему из настоящего **Запроса предложений**.

7. В соответствии с **Антикоррупционной политикой АБР** (1998 г., с изменениями на сегодняшний день) участники торгов соблюдают самые высокие стандарты этики во время закупок и исполнения таких Контрактов. АБР может отклонить предложение о присуждении **Контракта** и может наложить санкции или другие меры по исправлению положения в отношении вовлеченных Сторон, если он установит, что участник торгов, рекомендованный для присуждения **Контракта**, или любая другая сторона, непосредственно или через агента, вовлечена в коррупцию, мошенничество, сговор, или препятствующие действия, или другие нарушения добросовестности в период конкурса или при исполнении **Контракта**. На момент подачи предложения вы не должны находиться в санкционном списке АБР. Фирма / частное лицо не имеет права участвовать в какой-либо закупочной деятельности в рамках проекта, финансируемого, управляемого или поддерживаемого АБР, будучи временно лишенным прав участия или отстраненным со стороны АБР в соответствии с его Антикоррупционной политикой, независимо от того, было ли такое лишение непосредственно наложено АБР, или применено АБР в соответствии с Соглашением о взаимном исполнении решений об отстранении.

8. Вы / ваша фирма, партнеры по совместному предприятию, партнеры, материнская компания, аффилированные лица или дочерние компании, включая любых Субподрядчиков или Поставщиков по любой части **Контракта**, не были или никогда не были временно отстранены, лишены прав участия, объявлены неправомочными или занесены в черный список страной Работодателя, любой международной организацией и другим донорским агентством.

В случае лишения прав участия, признания неправомочным, временного отстранения или внесения в черный список укажите подробности (применительно к каждому партнеру по совместному предприятию, ассоциированному лицу, материнской компании, аффилированному лицу, дочерним компаниям, Субподрядчикам и / или Поставщикам):[[1]](#footnote-1)

(а) Название учреждения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(b) Период отстранения, дисквалификации или внесения в черный список (даты начала и окончания): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(c) Причина лишения прав участия, неправомочности или внесения в черный список: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Вы / ключевые должностные лица и директора вашей фирмы, партнеров по совместному предприятию, партнеров, аффилированных лиц материнской компании или дочерних компаний, включая любых Субподрядчиков или Поставщиков, не были [обвинены или осуждены] за какое-либо уголовное преступление (включая уголовные преступления и проступки) или нарушения постановления, которые влекут за собой наказание в виде лишения свободы.

В случае предъявления обвинения или осуждения просьба сообщить подробности:[[2]](#footnote-2)

(a) Характер правонарушения / нарушения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(b) Суд / область юрисдикции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(c) Резолюция (т.е. отклонение; урегулирование; осуждение / срок наказания): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(d) другие соответствующие сведения:

10. Вы / ваша фирма понимаете, что вы обязаны уведомить АБР, если вы / ваша фирма, партнеры по совместному предприятию, ассоциированные лица, материнская компания, аффилированные лица или дочерние компании, включая любых Субподрядчиков или Поставщиков, будут временно отстранены, лишены права участия или правомочности на работу с АБР или любыми другими многосторонними банками развития, страной Работодателя, международными организациями и другими донорскими агентствами, или если любое из ваших ключевых должностных лиц и директоров обвинены или осуждены за любое уголовное преступление или нарушение постановления, которые влекут за собой наказание в виде тюремного заключения.

11. Любое искажение фактов, которое преднамеренно или по неосторожности вводит в заблуждение, или попытки ввести в заблуждение, могут привести к автоматическому отклонению предложения / заявки или расторжению **Контракта**, если он будет заключен, и может привести к преодолению последствий в соответствии с Антикоррупционной политикой АБР (1998 г., с изменениями, внесенными на сегодняшний день) и Принципами и руководящими принципами честности (2015 г. с периодическими поправками).

12. У участника торгов не должно быть конфликта интересов. Все участники, у которых обнаружен конфликт интересов, будут дисквалифицированы.

13. Пожалуйста, подтвердите по факсу / эл. почте получение настоящего запроса, а также подтвердите, представите ли вы ценовое предложение(я).

**Искренне,**

**Менеджер ОРП Атаканов Н.Ч.**

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дополнительные работы в Аграрном технико-экономическом колледже им. С.Нааматова г. Нарын по ул. Ленина №27 г.Нарын (корпуса З)** | | | |
|  |  |  |  |
| **Объект: УПК (Только помещения №14-19 на плане УПК)** | | | |
|  |  |  |  |
| **С В О Д Н А Я В Е Д О М О С Т Ь** | | |  |
|  |  |  |  |
| № п | Описание | Общая стоимость |  |
| 1 | Демонтажные работы |  |  |
| 2 | Общестроительные работы |  |  |
| 3 | Водоснабжение |  |  |
| 4 | Канализация |  |  |
| 5 | Отопление |  |  |
| 6 | Вентиляция |  |  |
| 7 | Электромонтажные работы |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Всего с НДС: |  |  |
|  | В том числе НДС 12% |  |  |
|  | Всего без НДС |  |  |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ГРАФИК РАБОТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Позиция** | **Описание** | **Единица (день)** | **Количество** |
| 1. | **Общестроительные работы** | Дней |  |
| 2. | Демонтажные работы | Дней |  |
| 3. | Водоснабжение | Дней |  |
| 4. | Канализация | Дней |  |
| 5. | Отопление | Дней |  |
| 6. | Вентиляция | Дней |  |
| 7. | Электромонтажные работы | Дней |  |
| И т. д. |  |  |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |

(график работ предположительно на 2 месяца)

**В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дополнительные работы в Аграрном технико-экономическом колледже им. С.Нааматова г. Нарын по ул. Ленина №27 (корпуса З)** | | | | | |
| **Ведомость объемов работ к дефектной ведомости № 3-1 корректировка блок З** | | | | | |
| № пп | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость ед. (сом) | Стоимость всего (сом) |
|  | *Отрывка траншеи внутри здания вручную вокруг ленточных фундаментов* |  |  |  |  |
| 1 | (Е01 ТЧ Р3 табл. 1 п.3.187 Кзтр=1,2) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,85000 |  |  |
| 2 | Погрузка при автомобильных перевозках грунта, мусора строительного с погрузкой транспортерами | 1 т груза | 142,80000 |  |  |
| 3 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 142,80000 |  |  |
| 4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,53000 |  |  |
| 5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,53000 |  |  |
| 6 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,53000 |  |  |
|  | *Устройство новых ленточных фундаментов* |  |  |  |  |
| 7 | Устройство железобетонных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм | 100 м3 железобетона в деле | 0,32000 |  |  |
| 8 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 20 (М250) | м3 | 32,00000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Раздел 6. СТЕHЫ** |  |  |  |  |
|  | *Закладка проемов дверных и оконных.* |  |  |  |  |
| 9 | Закладка дверных проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | м3 | 20,16000 |  |  |
| 10 | Сетка из проволоки холоднотянутой для армирования кирпичной кладки стен и перегородок марки СГ-1 /\*Вр-1 д. 5 мм при закладке проемов. | т | 0,06000 |  |  |
| 11 | Ерш д.12А111 дл. 600мм вес 1шт-,54кг | шт. | 180,00000 |  |  |
| 12 | Установка отдельных стержней в стенах диаметром свыше 8 мм /\*проект Z образн. анкер диам.10А-240, L=670 вес 0,42кг\*1000=420кг | т арматуры | 0,42000 |  |  |
| 13 | Установка готовых сварных каркасов сеток ВР-1 диам.5мм 100/100 на стенах с привязкой к отдельным сквозным стержням-анкерам /\*проект 198х2ст.=396 х 1,96кг/м2=776кг/ | т арматуры | 0,77600 |  |  |
|  | *Кладка новых стен с креплением и усилением* |  |  |  |  |
| 14 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | м3 | 51,48700 |  |  |
| 15 | Установка отдельных стержней в стенах диаметром свыше 8 мм /\*проект Z образн. анкер диам.10А-240, L=470 вес 0,27кг\*1040=281кг | т арматуры | 0,28100 |  |  |
| 16 | Установка готовых сварных каркасов сеток ВР-1 диам.5мм 100/100 на стенах с привязкой к отдельным сквозным стержням-анкерам /\*проект 206х2ст.=412 х 1,96кг/м2=808кг/ | т арматуры | 0,80800 |  |  |
| 17 | Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок | 0,13740 |  |  |
| 18 | Сетка из проволоки холоднотянутой для армирования стен марки СГ-1 | т | 0,10000 |  |  |
| 19 | Усиление конструктивных элементов перегородок кирпичных или газобетонных стальными уголками | т | 1,26500 |  |  |
| 20 | Сталь угловая 50х50 мм /\*заготовки деталей см. проект/ | т | 0,32500 |  |  |
| 21 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-6 мм | т | 0,94000 |  |  |
| 22 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром мм 10А-400 /\*96,0 п/м/. | т | 0,01480 |  |  |
| 23 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром мм 12 -400 /\*L = 150; 120шт х0,13=15,6кг/ | т | 0,01560 |  |  |
| 24 | Установка отдельных стержней в стенах диаметром свыше 8 мм /\*проект Z образн. анкер диам.6А-240, L=250 вес=0,06\*203=12,2кг / | т арматуры | 0,01220 |  |  |
| 25 | Установка готовых сварных каркасов сеток ВР-1 диам.3мм 150/150 на стенах с привязкой к отдельным сквозным стержням-анкерам /\*проект 105х2ст.=210 х 0,72кг/м2=151,2кг/ | т арматуры | 0,15120 |  |  |
| 26 | Армирование кладки стен , металлические детали Ерши диаметром 12мм для соединения и укрепления перегородок из блоков между собой /\*Ерш диам.12А-400 8 шт. х 0,45=3,6кг/ | т металлических изделий | 0,00360 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Раздел 7. ПРОЕМЫ** |  |  |  |  |
|  | *Усиление планируемых дверных проемов в глухой несущей стене (на два проема)* |  |  |  |  |
|  | *Усиление дверного проема размером 2,1х1,5х0,45м ( на один проем)* |  |  |  |  |
| 27 | Усиление конструктивных элементов стен кирпичных перегородок стальными тяжами из металлопроката /\*по проекту на 2 шт. дверных проемов Др-1./ | т | 0,08360 |  |  |
| 28 | Швеллеры № 20, сталь марки ВСт3пс5 L=1800мм х4шт | т | 0,07360 |  |  |
| 29 | Анкер диаметр 10А-240 L=400 | шт. | 10,00000 |  |  |
| 30 | Усиление монолитными железобетонными сердечниками (вставками) кирпичных простенков /\* 0,308м3=1 проемх11 двер.проемов=3,388м3/ | м3 | 1,10000 |  |  |
| 31 | диаметр 14 мм класс А-III п.м. 84,0 \*1,54 кг= 129,3 кг. | т | 0,12930 |  |  |
| 32 | Хом. диам. 8А-240 L=1280 шт.110\*0.51кг=56,1 кг. | т | 0,05600 |  |  |
| 33 | шп. диам. 8А-240 L=560 шт.26\*0.12кг=3,12 кг. | т | 0,00312 |  |  |
|  | *Усиление планируемых дверных проемов в перегородках* |  |  |  |  |
| 34 | Усиление конструктивных элементов перегородок кирпичных или газобетонных стальными уголками | т | 0,91000 |  |  |
| 35 | Сталь угловая 50х50 мм /\*заготовки деталей см. проект/ | т | 0,38000 |  |  |
| 36 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 40-200 мм толщиной 4-6 мм | т | 0,53760 |  |  |
|  | *Усиление на вновь устраиваемых дверных проемов в перегородках (на типовой проем-7 проемов).* |  |  |  |  |
|  | *ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В СУЩЕСТВУЮЩИХ СТЕНАХ* |  |  |  |  |
| 37 | Пробивка дверных проемов в подготовленных конструкциях усиления стен или перегородок из кирпича или газоблоков | м3 | 1,99500 |  |  |
| 38 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,05000 |  |  |
| 39 | Погрузка при автомобильных перевозках грунта, мусора строительного с погрузкой транспортерами | 1 т груза | 4,80000 |  |  |
| 40 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 4,80000 |  |  |
|  | | |  |  |  |
|  | **Раздел 9. КРОВЛЯ** |  |  |  |  |
| 41 | Пробивка в бетонных плитах покрытия отверствий | 1 отв. | 25,00000 |  |  |
| 42 | Установка отдельных стержней/\*проект болт с гайкой М10 дл.300мм шаг 1500м 25\*0,23= | т | 0,00600 |  |  |
| 43 | Установка элементов каркаса шатровой кровли из брусьев(прогоны, лежни, стойки, подкосы, связи.) | м3 древесины в конструкции | 4,50000 |  |  |
| 44 | Установка стропилстропилная нога, кобылка, и др) | м3 древесины в конструкции | 2,60000 |  |  |
| 45 | Устройство карнизов(\*проект каркас из брусьев 50\*50 265м пог) из металлосайдинга | 100м2 | 0,13600 |  |  |
| 46 | Устройство обрешетки(50\*50) | м3 древесины в конструкции | 1,88000 |  |  |
| 47 | Антисептическая обработка деревянных конструкций шатровой кровли | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 3,00000 |  |  |
| 48 | Огнезащита деревянных конструкций каркасов, из брусьев, из досок и брусьев | 10 м3 древесины | 0,70000 |  |  |
| 49 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, тольщ. не ниже 0,5мм | 100 м2 покрытия | 3,00000 |  |  |
| 50 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы, снегозадержатели и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 3,00000 |  |  |
| 51 | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0,22000 |  |  |
| 52 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб | 100 м2 фасадов | 1,79000 |  |  |
|  | | |  |  |  |
|  | **Раздел 10. ПОЛЫ** |  |  |  |  |
|  | *Тип 1* |  |  |  |  |
| 53 | Устройство подстилающих слоев щебеночных толщиной 100 мм | м3 подстилающего слоя | 3,20000 |  |  |
| 54 | Устройство стяжек бетонных толщиной /\*проект 100 мм/ | 100 м2 стяжки | 0,32000 |  |  |
| 55 | Установка стальных конструкций , остающихся в теле бетона | т | 0,11500 |  |  |
| 56 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике 2слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,32000 |  |  |
| 57 | Устройство покрытий из плит керамогранитных противоскользящих размером 20х40 см или 40х40см на клею | 100 м2 покрытия | 0,32000 |  |  |
|  | Тип 2 |  |  |  |  |
| 58 | Устройство подстилающих слоев щебеночных толщиной 100 мм | м3 подстилающего слоя | 13,10000 |  |  |
| 59 | Устройство стяжек бетонных толщиной /\*проект 100 мм/ | 100 м2 стяжки | 1,31000 |  |  |
| 60 | Установка стальных конструкций , остабщихся в теле бетона | т | 2,30000 |  |  |
| 61 | Устройство покрытий из плит керамогранитных противоскользящих размером 20х40 см или 40х40см на клею | 100 м2 покрытия | 1,31000 |  |  |
| 62 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100м | 1,60000 |  |  |
|  | Тип 3 |  |  |  |  |
| 63 | Устройство подстилающих слоев щебеночных толщиной 100 мм | м3 подстилающего слоя | 5,62000 |  |  |
| 64 | Устройство стяжек бетонных толщиной /\*проект 100 мм/ | 100 м2 стяжки | 0,56000 |  |  |
| 65 | Установка стальных конструкций , остабщихся в теле бетона | т | 0,16100 |  |  |
| 66 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на клее КН-2 (гетерогенный винил) | 100 м2 покрытия | 0,56000 |  |  |
| 67 | Устройство плинтусов из плиток поливинилхлоридных | 100м | 0,45500 |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  | **Раздел 11. ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ** |  |  |  |  |
| 68 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,32760 |  |  |
| 69 | Установка металлических наружных дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 3,78000 |  |  |
| 70 | Дверь противопожарная металлическая тольщ-1,5мм однопольная, бронированная, противопожарная, теплозвукизоляционная ДПМ-01/30, размером 800/900х2100 мм | шт. | 2,00000 |  |  |
|  | | |  |  |  |
|  | **Раздел 12. ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ** |  |  |  |  |
| 71 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,25920 |  |  |
| 72 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0,18200 |  |  |
| 73 | Монтаж решеток из прокатной, полосовой и тонколистовой стали /\*25,5м2=180кг/ | т конструкций | 0,18000 |  |  |
| 74 | Решетки стальные архитектурные для оконных проемов | т | 0,18000 |  |  |
|  | | |  |  |  |
|  | **Раздел 13. ВHУТРЕHHЯЯ ОТДЕЛKА** |  |  |  |  |
| 75 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100 м2 оштукатуренной поверхности | 5,70000 |  |  |
| 76 | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских | 100 м откосов | 0,29360 |  |  |
| 77 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,70000 |  |  |
| 78 | Устройство подвесных потолков: одноуровневых(ГКЛВ) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,80500 |  |  |
| 79 | Шпатлевка под высококачественной окраске | 100м2 | 0,80500 |  |  |
| 80 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,80500 |  |  |
| 81 | Подшивка потолков пластиком нг твердым толщиной до 5 мм /\*прим"Армстронг"./ | 100 м2 потолков | 1,39000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Раздел 14. НАРУЖHАЯ ОТДЕЛKА** |  |  |  |  |
| 82 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуренной поверхности | 1,47000 |  |  |
| 83 | Облицовка цокольных стен на клее (сухих смесях) керамогранитными плитками размером: до 400х400 мм | 100 м2 | 0,32960 |  |  |
| 84 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен | 100 м2 поверхности | 1,47000 |  |  |
| 85 | Плиты теплоизоляционные с крепежными деталями | м3 | 14,70000 |  |  |
| 86 | Фактурная отделка фасадов декоративным раствором "Дождик" с клеевой штукатуркой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,47000 |  |  |
| 87 | Окраска перхлоридовыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза | 100м2 | 1,47000 |  |  |
| 88 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции | 1,47000 |  |  |
|  | | |  |  |  |
|  | **Раздел 15. РАЗHЫЕ РАБОТЫ** |  |  |  |  |
|  | *Отмостка* |  |  |  |  |
| 89 | Устройство подстилающих слоев гравийных толщиной 100мм | м3 подстилающего слоя | 6,30000 |  |  |
| 90 | Устройство подстилающих слоев бетонных толщиной 100мм | м3 подстилающего слоя | 6,30000 |  |  |
|  | *Бетонные площадки, крыльца входов, козырьки фасада* |  |  |  |  |
| 91 | Устройство железобетонных плоских плит и ступеней входов в здание из бетона М-200. | 100 м3 железобетона в деле | 0,03800 |  |  |
| 92 | Сетка из проволоки холоднотянутой (Сетка 5Вр1-100х100 мм) | т | 0,04200 |  |  |
| 93 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | т | 0,02500 |  |  |
| 94 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм | 100 м3 железобетона в деле | 0,02020 |  |  |
|  | *Козырьки входов* |  |  |  |  |
| 95 | Устройство козырьков | м2 | 6,00000 |  |  |
| 96 | Монтаж конструкций металлического обрамления навесных козырьков 2 шт | т | 0,20000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по Ведомости** |  |  |  |  |
|  | **НДС 12%** |  |  |  |  |
|  | **Всего** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дополнительные работы в Аграрном технико-экономическом колледже им. С.Нааматова г. Нарын по ул. Ленина №27 (корпуса З)** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ведомость объемов работ** | | | | |
|  | **к деффектной ведомости № 3-1-1** | | | | |
|  | **на Демонтажные работы по зданию З** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| №пп | Наименование работ | ед.изм. | Кол-во | Стоимость ед. (сом) | Стоимость всего (сом) |
|  | *КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ* |  |  |  |  |
| 9. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных | 100 м2 | 0,69 |  |  |
| 11. | Разборка стен кирпичных | м3 | 39,486 |  |  |
|  | *ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА* |  |  |  |  |
| 12. | Разборка бетонных оснований полов на гравии | м3 | 45,9 |  |  |
|  | *ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ И ПЕРЕВОЗКА* |  |  |  |  |
| 32. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 96 |  |  |
| 37. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 96 |  |  |
|  | **Итого по Ведомости** |  |  |  |  |
|  | **НДС 12%** |  |  |  |  |
|  | **Всего** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ведомость объемов работ** | | | | |
|  | **К дефектной ведомости № 3-1-02 на Водоснабжение существующего корпуса З Агроэкономического колледжа НГУ** | | | | |
| №пп | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость ед. (сом) | Стоимость всего (сом) |
|  | **Раздел 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ** |  |  |  |  |
|  | *ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД (СИСТЕМА В 1)* |  |  |  |  |
| 1. | Установка счетчиков(водомеров) диам.-40мм | шт | 1 |  |  |
| 2. | Счетчик воды муфтовый крыльчатый ВКСМ диам.-32мм | компл. | 1 |  |  |
| 3 | установка вентилей, чугунных фланцевых проходных на трубопроводах из стальных труб Д- до 50мм | шт | 1 |  |  |
|  | Вентили проходные фланцевые 15КЧ18П для воды,давлением 1,6 Мпа, Д-40мм | шт | 1 |  |  |
| 3. | Установка кранов шаровых проходных муфтовых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 1 |  |  |
| 4. | Кран шаровой РН25\*диаметр 40мм/ | шт. | 1 |  |  |
| 5. | Манометры общего назначения с трехходовым краном ДМ 1001-6 | шт. | 1 |  |  |
|  | Установка кранов проходных муфтовых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт | 26 |  |  |
|  | Кран шаровой В-В размером 1/2\*диаметр 15мм/ | шт | 15 |  |  |
|  | Кран шаровой В-В размером 1/2\*диаметр 20мм/ | шт | 11 |  |  |
| 8. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром до 20 мм /\*проект 15 мм/ /прим./ | 100 м трубопровода | 0,34 |  |  |
| 9. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,45 |  |  |
| 12. | Гильзы из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм L=250 мм х 8шт.=2 м /прим./ | 100 м трубопровода | 0,02 |  |  |
| 13. | Гильзы из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм L=250 мм х 32шт.= 8м /прим./ | 100 м трубопровода | 0,08 |  |  |
| 16. | Установка кронштейнов под сантехническое оборудование /\*крепление трубопроводов/ | 100 кг изделия | 0,008 |  |  |
| 17. | Хомутики для крепления труб | 100 шт. | 0,3 |  |  |
| 18. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,79 |  |  |
|  | *ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (СИСТЕМА Т 3)* |  |  |  |  |
| 19. | Установка кранов проходных муфтовых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 24 |  |  |
| 20. | Кран шаровой В-В размером 1/2" /\*диаметр 15мм/ | шт. | 24 |  |  |
| 21. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб с алюмин. фольгой диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,35 |  |  |
| 22. | Установка напольных накопительных электрических водонагревателей закрытого типа объемом до 400 л | водонагреватель | 8 |  |  |
| 23. | Электроводонагреватель " на 15 л 1,2 кВт | шт | 6 |  |  |
| 24. | Электроводонагреватель " на 50 л 1,5 кВт | шт | 2 |  |  |
| 25. | Гильзы из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм L=250 мм х 8шт.=2 м /прим./ | 100 м трубопровода | 0,02 |  |  |
| 26. | Установка кронштейнов под сантехническое оборудование /\*крепление трубопроводов/ | 100 кг изделия | 0,003 |  |  |
| 27. | Хомутики для крепления труб | 100 шт. | 0,12 |  |  |
| 28. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,35 |  |  |
|  | *НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД* |  |  |  |  |
|  | *Сети наружного водопровода* |  |  |  |  |
|  | *Земляные работы* |  |  |  |  |
| 1. | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,3 |  |  |
| 3. | Доработка грунта вручную толщиной 100мм в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,03 |  |  |
| 7. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,3 |  |  |
| 8. | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,15 |  |  |
| 10. | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,3 |  |  |
|  | *Подземная прокладка труб низкого давления* |  |  |  |  |
| 25. | Установка водомерных узлов типа ЕТК-20, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, диаметром водомера до 40 мм /\*проект 20/ | узел | 1 |  |  |
| 26. | Устройство основания песчаного | 10 м3 основания | 0,3 |  |  |
| 27. | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы: 32 мм | соединение | 4 |  |  |
| 28. | Укладка водопроводов из питьевых полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: до 63 мм /\*проект 32 мм ПЭ 80 SDR 17-32х2,3 "питьевая/ | 100 м укладки | 1 |  |  |
| 30. | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10 м | 10,3 |  |  |
| 34. | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0,2 |  |  |
| 35. | Переход ПЭ/сталь DN 32/32 | шт | 1 |  |  |
| 36. | Переход ПЭ/сталь DN 32/20 | шт | 1 |  |  |
| 37. | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | фланец | 4 |  |  |
| 39. | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 4 |  |  |
| 40. | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм | врезка | 2 |  |  |
| 41. | Установка задвижек, клапанов, вентилей диаметром до 50 мм | задвижка (или клапан обратный) | 2 |  |  |
| 42. | Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П2 для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм /20 мм. | шт. | 2 |  |  |
| 43. | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм | км трубопровода | 0,1 |  |  |
|  | **Итого по Ведомости** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дополнительные работы в Аграрном технико-экономическом колледже им. С.Нааматова г. Нарын по ул. Ленина №27 (корпуса Ж и З)** | | | | | |
| **Ведомость объемов работ к дефектной ведомости № 3-1-03 на Канализацию существующего корпуса З Агроэкономического колледжа НГУ** | | | | | |
| № пп | Наименование работ и затрат | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость ед. (сом) | Стоимость всего (сом) |
| 1 | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  | *ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ - К1-* |  |  |  |  |
| 1. | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,4 |  |  |
| 3. | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном пластмассовым СБУ и выпуском: трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 4 |  |  |
| 4. | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 2 |  |  |
| 5. | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 10 компл. | 0,4 |  |  |
| 6. | Установка смесителей с душевой сеткой | 10 шт. | 0,4 |  |  |
| 7. | Установка смесителей для умывальников | 10 шт. | 0,4 |  |  |
| 8. | Установка трапов диаметром 100 мм | 10 компл. | 0,2 |  |  |
| 9. | Установка фасонных частей напорных диаметром 100 мм, /\*прим. Ревизия д.100мм и др. 3,6кг=4шт./ | т фасонных частей | 0,0018 |  |  |
| 10. | Прочистки, диаметром 100 мм | шт. | 3 |  |  |
| 11. | Прочистки диаметром 100 мм /\*прим./ | шт. | 4 |  |  |
|  | Прочистки в лючке, диаметром 100 мм /\*прим./ | шт | 2 |  |  |
| 12. | Подводка гибкая диаметром 15 мм (L=0,5м х20шт.=10м) /\*прим./ | 100 м трубопровода | 0,01 |  |  |
| 13. | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,8 |  |  |
| 14. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности (ПВХ) диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,44 |  |  |
| 15. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности (ПВХ) диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,62 |  |  |
| 16. | Гильза из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм L=400ммх5шт.=2,0м. | 100 м трубопровода | 0,02 |  |  |
| 17. | Гильза из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 160 мм L=400ммх30шт.=12,0м. | 100 м трубопровода | 0,12 |  |  |
| 18. | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм | врезка | 2 |  |  |
| 19. | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | врезка | 1 |  |  |
|  | *Сети наружной канализации* |  |  |  |  |
| 1. | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,2 |  |  |
| 3. | Доработка грунта вручную толщиной 100мм в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,2 |  |  |
| 7. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 2 |  |  |
| 8. | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,2 |  |  |
| 10. | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4 | 100 м3 уплотненного грунта | 2 |  |  |
| 11. | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,2 |  |  |
|  | **Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** |  |  |  |  |
| 12. | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | 10 м3 конструкций колодца | 0,392 |  |  |
| 13. | Установка монтажных изделий массой более 20 кг | т стальных элементов | 0,10432 |  |  |
| 14. | Лестницы металлические | т | 0,05536 |  |  |
| 15. | Люк чугунный легкий | шт. | 4 |  |  |
| 16. | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,52 |  |  |
| 17. | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой (последующий слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,52 |  |  |
| 18. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,52 |  |  |
| 19. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /\*за 2 раза/ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,104 |  |  |
| 20. | Устройство бетонной отмостки вокруг колодца толщ.100мм | 100 м3 бетона в деле | 0,0032 |  |  |
| 21. | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,8 |  |  |
| 22. | Устройство отверстий в ж/бетонных колодцах | 10 каналов | 1,20 |  |  |
| 23. | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 100 мм | км трубопровода | 0,022 |  |  |
|  | *Сети наружней канализации* |  |  |  |  |
|  | *Подземная прокладка труб канализации безнапорных* |  |  |  |  |
| 33. | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 200 мм | 100 м трубопроводов | 1 |  |  |
| 34. | Трубы напорные из полиэтилена (КОРСИС), наружным диаметром 150 мм | 10 м | 10 |  |  |
| 35. | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм | км трубопровода | 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дополнительные работы в Аграрном технико-экономическом колледже им. С.Нааматова г. Нарын по ул. Ленина №27 (корпуса Ж и З)** | | | | | |
| **Ведомость объемов работ к дефектной ведомости № 3-1-04 на Отопление существующего корпуса З Агроэкономического колледжа НГУ** | | | | | |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. (сом) | Стоимость всего (сом) |
|  | **Раздел 1. ОТОПЛЕHИЕ** |  |  |  |  |
|  | *Электроотопление электронагревательными приборами* |  |  |  |  |
| 1. | Монтаж электронагревательных приборов отопления настенных с температурными термодатчиками отключения и терморегуляторами | шт. | 16 |  |  |
| 2. | Электроконвектор с терморегулятором ; N=0.45 кВт | шт | 4 |  |  |
| 5. | Электроконвектор с терморегулятором ; N=1.05 кВт | шт | 3 |  |  |
| 8. | Электроконвектор с терморегулятором ; N=1.50 кВт | шт | 9 |  |  |
| 11. | Электроконвектор с терморегулятором ; N=2.10 кВт | шт | 1 |  |  |
|  | *Подключение оборудования горячей воды* |  |  |  |  |
| 14. | Разводка и подключение жил кабелей к зажимам электрооборудования отопления, сечение, мм2, до 10 | 100 жил | 0,96 |  |  |
| 15. | Кабель по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0,48 |  |  |
| 16. | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 0,048 |  |  |
|  | **Итого по Ведомости** |  |  |  |  |
|  | **НДС 12%** |  |  |  |  |
|  | **Всего** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дополнительные работы в Аграрном технико-экономическом колледже им. С.Нааматова г. Нарын по ул. Ленина №27 (корпуса и З)** | | | | | |
| **Ведомость объемов работ к дефектной ведомости № 3-1-05 на Вентиляция существующего корпуса З Агроэкономического колледжа НГУ** | | | | | |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. (сом) | Стоимость всего (сом) |
|  | **Раздел 1. ВЕHТИЛЯЦИЯ** |  |  |  |  |
|  | *П-1* |  |  |  |  |
| 1. | Установка вентиляционного приточного агрегата. Компакт 2117 /\* N=17кВт; N=0,75кВт;/ | камера | 1 |  |  |
| 2. | Вентиляционный приточный агрегат в комплекте, Компакт 2117 | компл. | 1 |  |  |
| 1. | Установка вентиляционного приточного агрегата. Компакт 1109 /\* N=9кВт; N=0,75кВт;/ | камера | 1 |  |  |
| 2. | Вентиляционный приточный агрегат в комплекте, Компакт 1109 | компл. | 1 |  |  |
| 75. | Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т | вентилятор | 1 |  |  |
| 76. | Стоимость канального вентилятора N=0,83 кВт; | 1 компл. | 1 |  |  |
| 75. | Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т | вентилятор | 1 |  |  |
| 76. | Стоимость канального вентилятора N=0,04 кВт; | 1 компл. | 1 |  |  |
| 75. | Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т | вентилятор | 1 |  |  |
| 76. | Стоимость канального вентилятора N=0,062 кВт; | 1 компл. | 1 |  |  |
| 77. | Установка шумоглушителей вентиляционных сечения типа: сечением500\*250/1000мм 250 мм /\*проект 160мм/ | шт. | 1 |  |  |
| 78. | Шумоглушитель вентиляционного типа сеч.500\*250/1000 | шт | 1 |  |  |
| 77. | Установка шумоглушителей вентиляционных сечением 200/600мм | шт. | 1 |  |  |
| 78. | Шумоглушитель вентиляционного типа сеч.200/600 | шт | 1 |  |  |
| 79. | Установка клапанов обратных диаметром до 1000мм | клапан | 1 |  |  |
| 80. | Стоимость клапанов обратных, марки ОК 300\*200 мм, | шт | 1 |  |  |
| 79. | Установка клапанов обратных диаметром до 1600мм | клапан | 2 |  |  |
| 80. | Стоимость клапанов обратных, марки ОК 400\*200 мм, | шт | 1 |  |  |
| 80. | Стоимость клапанов обратных, марки ОК 400\*300 мм, | шт | 1 |  |  |
|  | *Воздуховоды из оцинкованной стали* |  |  |  |  |
| 11. | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 450 мм\*/проект 100мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,006 |  |  |
| 12. | Стоимость воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм | м2 | 0,63 |  |  |
| 11. | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 450 мм\*/проект 125мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0078 |  |  |
| 12. | Стоимость воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм | м2 | 0,79 |  |  |
| 11. | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 450 мм\*/проект 160мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,015 |  |  |
| 12. | Стоимость воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм | м2 | 1,50 |  |  |
| 11. | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 450 мм\*/проект 100мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,136 |  |  |
| 12. | Стоимость воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм | м2 | 136,00 |  |  |
| 11. | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 450 мм\*/проект 125мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,11 |  |  |
| 12. | Стоимость воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм | м2 | 11,00 |  |  |
| 11. | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 450 мм\*/проект 160мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,036 |  |  |
| 12. | Стоимость воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм | м2 | 3,60 |  |  |
| 11. | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм\*/ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,252 |  |  |
| 12. | Стоимость воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм | м2 | 25,20 |  |  |
| 11. | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром от1100 до 1600 мм\*/ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,033 |  |  |
| 12. | Стоимость воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм | м2 | 3,30 |  |  |
| 17. | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование из металлического уголка 75х75х5мм. | 100 кг изделия | 4,5 |  |  |
| 90. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо /\*проект Изовер фольгоизированный толщ.50 мм/ | м3 изоляции | 1 |  |  |
| 92. | Утеплитель Изовер-оптимал тепло-звукоизоляционный материал толщиной 50мм и плотностью 32 кг/м3 фольгированный | м3 | 1,02 |  |  |
| 43. | Установка решеток вентиляционных (АМР) размер 200х100 мм | решетка | 24 |  |  |
| 44. | Решетка стальная вентиляционная ( АМР размер 200х100 мм ). | шт | 24 |  |  |
| 45. | Установка решеток жалюзных стальных размер 250х250 мм | решетка | 1 |  |  |
| 46. | Решетка стальная вентиляционная наружная (АРН 250х250мм). | шт | 1 |  |  |
| 45. | Установка решеток жалюзных стальных размер 300х300 мм | решетка | 1 |  |  |
| 46. | Решетка стальная вентиляционная наружная (АРН 300х300мм). | шт | 1 |  |  |
| 45. | Установка решеток жалюзных стальных размер 400х300 мм | решетка | 2 |  |  |
| 46. | Решетка стальная вентиляционная наружная (АРН 400х300мм). | шт | 2 |  |  |
| 117. | Установка фильтров очистки воздушных вентиляционных жироуловителей /\*проект касета 200х200 / | м2 поверхности в свету | 0,04 |  |  |
| 118. | ЖУКассета 200х200х17-3 жироулавливающая трехслойная ФВ 100,ФВ 125, ФВ 160 | шт | 1 |  |  |
| 119. | Установка зонтов вытяжных над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром до 3200 мм /\* проект 2800 мм/ | зонт | 2 |  |  |
| 120. | Установка узла регулирования вентиляционных шахт 250х250 мм /\*шибер/ | 10 узлов | 0,1 |  |  |
| 121. | Шиберы | шт. | 1 |  |  |
|  | **Итого по Ведомости** |  |  |  |  |
|  | **НДС 12%** |  |  |  |  |
|  | **Всего** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дополнительные работы в Аграрном технико-экономическом колледже им. С.Нааматова г. Нарын по ул. Ленина №27** | | | | | |
| **Ведомость объемов работ к дефектной ведомости № 3-1-07** | | | | | |
| **на Электромонтажные работы по установке электросилового оборудования и электроосвещения корпуса З** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. (сом) | Стоимость всего (сом) |
|  | **Раздел 1. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | |  |  |
|  | *1. Электрооборудование* | | |  |  |
|  | *ВРУ -1* |  |  |  |  |
| 1. | Монтаж вводно-распределительного устройства (ВРУ) шкафного исполнения, устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600х600, высотой до 1700 мм | шт. | 1 |  |  |
| 2. | Панель вводная типа ВРУ-1-25-66УХЛ4, | шт | 1 |  |  |
| 3. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 250 | шт. | 1 |  |  |
| 4. | Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 250А 35кА (SVA30-3-0250-R) SVA30-3-0250-R | шт | 1 |  |  |
| 5. | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные /\*Счетчик активной электроэнергии (электронный), на ток 5А. /. | шт. | 1 |  |  |
| 6. | Счетчик активной электроэнергии Меркурий 230 (электронный), на ток 5А. | шт | 1 |  |  |
| 7. | Трансформатор тока, напряжение: 400/5А /\*проект тип ТТИ-А/ | компл. (3 фазы) | 3 |  |  |
| 8. | Трансформатор тока ТТИ-А 400/5А с шиной 5ВА класс точности 0.5 | шт | 3 |  |  |
| 9. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 4 |  |  |
| 10. | Независимый расцепитель РН88. | шт | 1 |  |  |
| 11. | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 1ном=63. 63А | шт | 1 |  |  |
| 11. | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 1ном=63. 25А | шт | 1 |  |  |
| 12. | Выключатель автоматический ВА88-35 3Р125А, | шт | 1 |  |  |
|  | *ЩР-1 /\*ЩМП-4/* |  |  |  |  |
| 38. | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350 | шт. | 1 |  |  |
| 39. | Щит навесной IEK ЩМП-4-0 с монтажной панелью с металлической дверцей и замком IP31 | шт | 1 |  |  |
| 40. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до125 | шт. | 1 |  |  |
| 41. | Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 125А (160А) 35кА | шт | 1 |  |  |
| 42. | Автомат одно-, двух-, трех-, четырехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 /\*двух-четырех полюсный/. | шт. | 15 |  |  |
| 44. | Выключатели автоматические с устройством защитного отключения АД 12 2Р 30mA Ip=16A. | шт | 15 |  |  |
|  | *ЩО-1 /\*ЩМП-4/* |  |  |  |  |
| 52. | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350 | шт. | 1 |  |  |
| 53. | Щит навесной ЩМП-4-0 с монтажной панелью с металлической дверцей и замком IP31 | шт | 1 |  |  |
| 54. | Автомат одно-, двух-, трех-, четырехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 /\*двух-четырех полюсный/. | шт. | 2 |  |  |
| 55. | Авт. выключатели ВА47-29 3Р Iном=63, Ip= 16А | шт | 1 |  |  |
| 56. | Авт. выключатели ВА47-29 1Р Iном=63, Ip= 6А | шт | 1 |  |  |
|  | *ЩР-2 /\*ЩМП-4/* |  |  |  |  |
| 57. | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350 | шт. | 1 |  |  |
| 58. | Щит навесной IEK ЩМП-4-0 с монтажной панелью с металлической дверцей и замком IP31 | шт | 1 |  |  |
| 59. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 125 | шт. | 1 |  |  |
| 60. | Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 125А | шт | 1 |  |  |
| 61. | Автомат одно-, двух-, трех-, четырехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 /\*двух-четырех полюсный/. | шт. | 18 |  |  |
| 62. | Выключатели автоматические с устройством защитного отключения АД 12 2Р 30mA Iном.=63, Ip=16A. | шт | 14 |  |  |
| 63. | Выключатели автоматические с устройством защитного отключения АД 14 4Р 30mA Ip=25A. | шт | 1 |  |  |
| 64. | Выключатели автоматические с устройством защитного отключения АД 14 4Р 30mA Ip=25A. | шт | 3 |  |  |
|  | *Электроустановочные изделия* |  |  |  |  |
| 108. | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,14 |  |  |
| 109. | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | 10 шт. | 1,4 |  |  |
| 110. | (Двухместная) Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с заземляющим контактом | 100 шт. | 0,44 |  |  |
| 111. | Розетка скрытой проводки двухгнездная | 100 шт. | 0,44 |  |  |
| 114. | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, сечение, мм2, до 10 | 100 жил | 2,50 |  |  |
| 115. | Коробка соединительная для установки клемников НР-100-IP54 | шт. | 50 |  |  |
| 116. | Клемник на 5 зажимов КБ 10-5 /\*КБ-10 10А 5 клемм/ | шт | 50 |  |  |
|  | *Осветительное оборудование* |  |  |  |  |
| 117. | Светильник для ламп накаливания светодиодный потолочный или настенный с креплением для помещений с нормальными условиями среды | 100 шт. | 1,13 |  |  |
| 118. | Светильник для светодиодных ламп мощностью 12 Вт LED 40 х 40. | шт | 113 |  |  |
|  | *Кабельная продукция* |  |  |  |  |
| 121. | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля, кг, до 1 | 100 м кабеля | 9,35 |  |  |
|  | *Кабель медный в двойной изоляции, ГОСТ 16442-80, сечением:* |  |  |  |  |
| 122. | Кабель ВВГ нг-LS 3х1,5 мм2 | км | 0,40 |  |  |
| 123. | Кабель ВВГ нг-LS 3х2,5 мм2 | км | 0,40 |  |  |
| 124. | Кабель ВВГнг-LS -0,66 сеч. 5х2,5 мм2 | м | 120 |  |  |
| 125. | Кабель ВВГнг-LS -0,66 сеч. 5х4 мм2 | м | 15 |  |  |
|  | **Итого** |  |  |  |  |
|  | **НДС 12%** |  |  |  |  |
|  | **Всего** |  |  |  |  |

**ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

**(Работы)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [Дата]

Кому: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [Имя Работодателя]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [Адрес Работодателя]

Мы, ознакомившись с **Запросом цен** и приложенными к нему документами, предлагаем заключить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [наименование и № **Контракта**] в соответствии с **Условиями Контракта** и **Графиком работ с указанием цен**, прилагаемым к настоящему Предложению, по цене **Контракта** \_\_\_\_\_\_\_\_ [сумма прописью] \_\_\_\_\_\_\_ [сумма цифрами] в [название валюты] \_\_\_\_. Мы предлагаем выполнить Работы, описанные в Контракте, в течение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяцев с даты подписания **Контракта**.

Настоящее Предложение и ваше согласие будут представлять собой обязывающий **Контракт** между нами. Мы понимаем, что вы не обязаны принимать самое низкое или любое Предложение, которое вы получаете.

Настоящим мы подтверждаем, что Срок действия настоящего Предложения соответствует требованиям.

Мы: (a) являемся гражданами страны-члена АБР; (b) не были связаны с фирмой, подготовившей проект и спецификации **Контракта**, являющегося предметом настоящего запроса предложений; (c) не принадлежим Работодателю; (d) в настоящее время не находимся под санкциями или временным лишением прав на участие, наложенными Азиатским банком развития; и (e) насколько известно, нам не запрещено заключать контракты в соответствии с решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Наименование Подрядчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имя подписавшего: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность подписавшего: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ телефона: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ факса, если есть: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес эл. почты (необязательно): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРИНЯТИЕ**

Работодатель принимает предложение Подрядчика о выполнении Работ. Выполнение Работ начинается не позднее даты начала, указанной в Контракте. [*По усмотрению Работодателя добавить:* Пожалуйста, предоставьте Гарантию исполнения для надлежащего выполнения Работ в течение 15 дней с момента получения этой возвращенной **Формы предложения** в размере, эквивалентном 10% от цены Контракта.]

Имя Работодателя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имя подписавшего: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность подписавшего: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**КОНТРАКТ**

**Название страны:**

**Название проекта:**

Название Контракта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ Контракта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящий Контракт заключается \_\_\_ [дата] \_\_\_\_ числа \_\_ [месяца], \_\_\_\_ [года] \_\_\_\_ между \_\_\_\_ [наименование Работодателя] \_\_\_\_ с одной стороны (в дальнейшем именуемым Работодателем) и \_\_\_ [наименование Подрядчика] \_\_\_\_\_\_\_\_ (в дальнейшем именуемым Подрядчиком) с другой стороны.

Принимая во внимание, что Работодатель запросил предложении на \_\_\_\_\_ [название и идентификационный № Контракта] \_\_\_, а Подрядчик представил предложение на вышеуказанную работу, и Работодатель принял Предложение Подрядчика, датированное \_\_\_\_\_\_\_\_, на выполнение и завершение таких работ и исправление любых дефектов в них.

Работодатель и Подрядчик договариваются о нижеследующем:

1. Следующие документы считаются составляющими, читаются и толкуются как часть настоящего Контракта, а именно:

а. Форма предложения со спецификациями, графиком работ и чертежами; и

b. Условия Контракта;

2. Принимая во внимание платежи, которые Работодатель производит Подрядчику, как это предусмотрено в настоящем документе, Подрядчик настоящим заключает настоящий **Контракт** с Работодателем на выполнение работ, полностью описанных в документах Запроса предложений, в объеме, указанном в **Графике работ**, и в профессиональном исполнении в соответствии с **Условиями Контракта**, все документы которых являются неотъемлемой частью настоящего **Контракта**.

3. Работодатель соглашается выплатить Подрядчику, принимая во внимание выполнение и завершение Работ и устранение недостатков в них, **Цену Контракта**, указанную и принятую в **Форме предложения**, в соответствии с условиями оплаты, предусмотренными в **Условиях Контракта**.

4. **Дата начала** выполнения Работ не позднее \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

В удостоверение чего Стороны подписали настоящий **Контракт** в соответствии с законодательством \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (страны Работодателя) в указанную выше дату.

|  |  |
| --- | --- |
| **Подпись и печать Работодателя:**  ЗА И ОТ ИМЕНИ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ф.И.О. уполномоченного представителя | **Подпись и печать Подрядчика:**  ЗА И ОТ ИМЕНИ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ф.И.О. уполномоченного представителя |

**УСЛОВИЯ КОНТРАКТА**

Название проекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Работодатель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ Контракта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1. Определения**

1.1 Определенные слова и выражения имеют следующие значения, присвоенные им.

(a) **График работ** включает строительство Объектов по Контракту с фиксированной оплатой. Он включает в себя фиксированную цену для каждого вида деятельности, которая используется для оценки.

(b) **Датой начала** является самая поздняя дата, когда Подрядчик приступает к выполнению Работ, как указано в Контракте.

(c) **Датой завершения** является дата завершения Работ, подтвержденная Менеджером проекта.

(d) **Контракт** заключается между Работодателем и Подрядчиком на выполнение, завершение и техническое обслуживание Работ.

(e) **Подрядчик** является стороной, чье предложение о выполнении Работ принято Работодателем.

(f) **Цена Контракта** представляет собой принятую сумму Контракта, указанную в Письме о принятии предложений, а затем скорректированную в соответствии с Контрактом.

(g) **Дефект** – это любая часть Работ, не выполненная в соответствии с Контрактом.

(h) **Период ответственности за дефекты** — это период, исчисляемый с даты завершения, в течение которого Подрядчик несет ответственность за устранение дефектов в соответствии с Пунктом 19 [Исправление дефектов].

(i) **Работодатель** является стороной, нанимающей Подрядчика для выполнения Работ.

(j) **Форс-мажор** означает исключительное событие или обстоятельство, которое находится вне контроля Стороны; против которых такая Сторона не могла разумно предусмотреть до заключения Контракта; возникновения которых такая Сторона не могла разумно избежать или преодолеть; и которые не могут быть в значительной степени связаны с другой Стороной.

(k) **Сторона** означает Работодателя или Подрядчика, в зависимости от контекста.

(l) **Менеджер проекта** – это лицо, назначенное Работодателем и доведенное до сведения Подрядчика, которое несет ответственность за надзор за выполнением Работ и администрирование Контракта.

(m) **Участок** – это определенная Работодателем территория, на которой выполняются Работы, и любое другое место, указанное в Контракте как часть участка.

(n) **Спецификация** Работ включена в Контракт; любые изменения или дополнения, вносятся или одобряются Менеджером проекта.

(o) **Работы** – это то, что согласно Контракту Подрядчик построит, установит и передаст Работодателю, включая любые Вариации.

**2. Толкование**

2.1 При толковании настоящих условий единственное число также означает множественное число. Заголовки не имеют значения. Слова имеют свое обычное значение в соответствии с языком **Контракта**, если не указано иное. Менеджер проекта предоставляет инструкции, разъясняющие вопросы об этих условиях.

2.2 Документы, составляющие Контракт, толкуются в следующем порядке очередности:

(a) Контракт, включая его положения и условия,

(b) Принятая форма предложения,

(c) Спецификации,

(d) Чертежи,

(e) **График работ с указанием цен** и

(f) любой другой документ, необходимый для формирования части **Контракта**.

**3. Контракт**

3.1 Стороны заключают **Контракт** в течение 15 дней после получения Подрядчиком Письма о принятии предложений.

**4. Соблюдение законов**

4.1 При выполнении **Контракта** Подрядчик соблюдает применимое законодательство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**5. Мошенничество и коррупция**

5.1 Настоящий Контракт регулируется положениями Политики АБР по борьбе с коррупцией (1998 г., с внесенными на сегодняшний день поправками) и Принципами и руководящими принципами честности (2015 г., с периодическими поправками), которые требуют, чтобы Заемщики (включая бенефициаров деятельности, финансируемой АБР), а также участники торгов и подрядчики по Контрактам, финансируемым АБР, соблюдали самые высокие стандарты этики во время закупок и исполнения таких Контрактов.

**6. Решения Менеджера проекта**

6.1 Если отдельно не указано иное, Менеджер проекта решает вопросы Контракта между Работодателем и Подрядчиком в роли представителя Работодателя.

**7. Коммуникация**

7.1 Коммуникация между Сторонами, упомянутые в Условиях, вступают в силу только в письменной форме. Уведомление вступает в силу только тогда, когда оно доставлено.

**8. Риски Работодателя**

8.1 С даты начала до даты завершения Работодатель несет следующие риски:

(a) Риск телесных повреждений, смерти, утраты или повреждения имущества (за исключением Работ, Установок, Материалов и Оборудования), которые вызваны:

(i) использованием или занятием Участка для Работ или для целей Работ, что является неизбежным результатом Работ, или

(ii) небрежностью, нарушением установленных законом обязанностей или вмешательством в любое законное право со стороны Работодателя или любого лица, нанятого или привлеченного им по Контракту, за исключением Подрядчика.

(b) Риск повреждения Работ, Материалов и Оборудования в той мере, в какой это произошло по вине Работодателя или по проекту Работодателя, или из-за войны или радиоактивного загрязнения, непосредственно затрагивающего страну, где осуществляются Работы.

**9. Риски Подрядчика**

9.1 С даты начала до выдачи Свидетельства об ответственности за дефекты риски телесных повреждений, смерти, утраты или повреждения имущества (включая, помимо прочего, Работы, Машины, Материалы и Оборудование), которые не являются рисками Работодателя – риски Подрядчика.

**10. (Необязательное) страхование**

10.1 Подрядчик предоставляет от совместного имени Работодателя и Подрядчика страховое покрытие с даты начала до конца Периода ответственности за дефекты в размере и франшизах, указанных для следующих событий, которые связаны с рисками Подрядчика:

(a) утрата или повреждение Работ, Оборудования и Материалов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(b) утрата или повреждение имущества (за исключением Работ, Материалов и Оборудования) в связи с Контрактом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; и

(c) вред, причинённый жизни или здоровью, телесные повреждения или смерть любого лица, нанятого Подрядчиком: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

10.2 Если Подрядчик не предоставляет какие-либо требуемые полисы и сертификаты, Работодатель может осуществить страхование, которое должен был предоставить Подрядчик, и возместить страховые взносы, уплаченные Работодателем, за счет платежей, которые иным образом причитаются Подрядчику, или, если платеж не причитается, уплата страховых взносов является задолженностью.

**11. Подрядчик по строительству Объектов**

11.1 Подрядчик построит и установить Объекты в соответствии со Спецификациями и Чертежами, на которые было сделано предложение.

**12. Работы, которые должны быть завершены к дате завершения**

12.1 Подрядчик может начать выполнение Работ в дату начала и выполняет Работы в соответствии с Программой, представленной Подрядчиком, обновленной с одобрения Менеджера проекта, и завершить их к дате завершения.

**13. Владение Участком**

13.1 Работодатель передает Подрядчику во владение все части Участка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**14. Доступ к Участку**

14.1 Подрядчик разрешает Менеджеру проекта и любому лицу, уполномоченному Менеджером проекта, доступ на Участок и в любое место, где выполняются или предполагается выполнять работы в связи с Контрактом.

**15. Безопасность**

15.1 Подрядчик несет ответственность за безопасность всей деятельности на Участке.

**16. Инструкции, проверки и ревизии**

16.1 Подрядчик выполняет все указания Менеджера проекта, соответствующие действующему законодательству страны, в которой находится Участок.

16.2 Подрядчик разрешает АБР проверять счета, записи и другие документы Подрядчика, относящиеся к подаче заявок и исполнению Контракта, а также проводить их проверку аудиторами, назначенными АБР. Подрядчик хранит все документы и записи, связанные с Контрактом, в течение 3 лет после завершения Работ. Подрядчик предоставляет любые документы, необходимые для расследования заявлений о коррупции, мошенничестве, сговоре, принуждении или действиям по препятствованию, или других нарушениях честности, и потребовать от своих сотрудников или агентов, знакомых с Контрактом, ответить на вопросы АБР.

**17. Программа**

17.1 В течение 30 дней после даты Письма о принятии предложений Подрядчик представляет Менеджеру проекта для его отсутствия возражений и справки Программу, в которой указаны общие методы, меры, порядок и сроки всех мероприятий в рамках Работ. Мероприятия в Программе соответствуют мероприятиям в Графике работ.

17.2 В Программе указывается начало Работ в дату начала безотлагательного соблюдения даты завершения в Контракте.

**18. Срок ответственности за дефекты**

18.1 На выполненные работы распространяется гарантия Подрядчика в Период ответственности за дефекты сроком 12 месяцев с даты завершения. Менеджер проекта может поручить Подрядчику провести поиск дефекта, а также выявить и протестировать любую работу, которая, по мнению Менеджера проекта, может содержать дефект.

**19. Исправление дефектов**

19.1 Менеджер проекта уведомляет Подрядчика о любых дефектах до окончания Периода ответственности за дефекты.

19.2 Каждый раз, когда направляется уведомление о дефекте, Подрядчик исправляет заявленный дефект в течение периода времени, указанного в уведомлении Менеджера проекта.

**20. Неисправленные дефекты**

20.1 Если Подрядчик не устранил дефект в течение времени, указанного в уведомлении Менеджера проекта, Менеджер проекта оценивает стоимость исправления дефекта, и Подрядчик оплачивает эту сумму. Если Подрядчик не может исправить дефект или уплатить требуемую сумму, Подрядчик лишается права заключать контракты с работодателем на срок пять лет.

**21. Цена Контракта**

21.1 График работ содержит цены на работы, которые выполняются Подрядчиком. График работ используется для мониторинга и контроля выполнения работ, на основании которых Подрядчику будет выплачиваться вознаграждение.

**22. (Необязательный) авансовый платеж**

22.1 Авансовый платеж в размере 15% от цены Контракта будет выплачен после того, как Подрядчик привезёт на рабочую площадку, а Менеджер проекта заверит, следующие предметы: (i) не менее половины всех материалов, которые будут включены в работы, или все материалы для потребления в течение трех месяцев, в зависимости от того, что меньше, и (ii) все оборудование, необходимое для строительства.

22.2 Авансовый платеж возвращается путем вычета 25 % из каждого промежуточного платежа, начиная с акта об оплате, если стоимость сертифицированных работ превышает 30 % от цены Контракта, при условии, что авансовый платеж полностью погашается до момента, когда оплате подлежит 90% от цены Контракта.

**23. (Необязательная) гарантия исполнения**

25.1 По выбору Работодателя Подрядчику рекомендуется предоставить Гарантию исполнения для надлежащего выполнения Работ в течение 15 дней после получения возвращенной **Формы предложения** с подписанным Письмом о принятии предложений в размере, эквивалентном 10% от цены Контракта.

**24. Налоги и сборы**

24.1 Подрядчик несет ответственность за уплату всех налогов, пошлин, сборов и т. д. в соответствии с законодательством \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*страны Работодателя*).

**25. Платежные сертификаты**

25.1 Подрядчик представляет Менеджеру проекта ежемесячные отчеты об оценочной стоимости выполненных работ за вычетом ранее подтвержденной совокупной суммы.

25.2 Стоимость выполненных работ определяется Менеджером проекта и подтверждает сумму, подлежащую выплате Подрядчику.

25.3 Стоимость выполненных работ включает стоимость выполненных работ в Графике работ.

25.4 Менеджер проекта может исключить любой элемент, сертифицированный в предыдущем сертификате, или уменьшить долю любого элемента, ранее сертифицированного в любом сертификате, в свете более поздней информации.

**26. Платежи**

26.1 Платежи корректируются с учетом вычетов по авансовым платежам, если таковые имеются. Работодатель выплачивает Подрядчику суммы, подтвержденные Менеджером проекта, в течение 14 дней с даты получения каждого сертификата.

**27. Стоимость ремонта**

27.1 Утрата или повреждение Работ или Материалов, которые включаются в Работы в период между датой начала и окончанием Периода ответственности за дефекты, устраняются Подрядчиком за свой счет, если утрата или повреждение возникают в результате действий или бездействия Подрядчика.

**28. Уведомление и последствия форс-мажора**

28.1 Если Сторона не имеет или будет лишена возможности выполнять свои обязательства по Контракту вследствие форс-мажора, она уведомляет другую Сторону о форс-мажоре в течение 10 дней после того, как Стороне стало известно о нем.

28.2 Сторона, направившая уведомление, освобождается от исполнения обязательств до тех пор, пока сохраняется форс-мажор. Однако каждая Сторона всегда прилагает все разумные усилия для сведения к минимуму любых задержек в исполнении Контракта в результате форс-мажора.

28.3 Сторона уведомляет другую Сторону, когда на нее перестает действовать форс-мажор.

28.4 Если Подрядчик не может выполнить свои обязательства из-за форс-мажора, уведомление о котором было предоставлено и терпит задержку из-за такого форс-мажора, Подрядчик имеет право на (а) продление срока, если завершение будет отложено, и (b) оплату расходов, включая исправление или замену поврежденных работ или товаров, когда такие расходы возникают в результате определенных событий или форс-мажора в той мере, в какой они не возмещаются посредством страхового полиса.

**29. Освобождение от исполнения**

29.1 Несмотря на любое другое положение настоящего пункта, если возникает какое-либо событие или обстоятельство, не зависящее от Сторон (включая, помимо прочего, форс-мажор), которое делает невозможным или незаконным выполнение одной или обеими Сторонами своих контрактных обязательств или которые в соответствии с законодательством, регулирующим Контракт, дают Сторонам право на освобождение от дальнейшего исполнения Контракта, после уведомления одной из Сторон другой Стороны о таком событии или обстоятельстве

(а) Стороны освобождаются от дальнейшего исполнения без ущерба для прав любой из Сторон в отношении любого предыдущего нарушения Контракта; и

(b) сумма, подлежащая уплате Работодателем Подрядчику, является такой же, как и сумма, подлежащая уплате в соответствии со Статьей 34 [Выплата при расторжении].

**30. Завершение**

30.1 Подрядчик запрашивает у Менеджера проекта выдачу акта о завершении работ, и Менеджер проекта делает это после принятия решения о том, что работа завершена.

**31. Прием работы**

31.1 Работодатель принимает Участок и Работы в течение 7 дней с момента выдачи Менеджером проекта акта о завершении работ.

**32. Окончательный счет**

32.1 Подрядчик предоставляет Менеджеру проекта подробный отчет об общей сумме, которую Подрядчик считает подлежащей уплате по Контракту до окончания Периода ответственности за дефекты. Менеджер проекта выдает Акт об ответственности за дефекты и удостоверяет любой окончательный платеж, причитающийся Подрядчику, в течение 28 дней с момента получения счета Подрядчика, если он правилен и полон. Если это не так, Менеджер проекта в течение 28 дней выпускает график, в котором указывается объем необходимых исправлений или дополнений. Если Окончательный счет по-прежнему неудовлетворителен после его повторной подачи, Менеджер проекта принимает решение о сумме, подлежащей выплате Подрядчику, и выдает платежный сертификат.

**33. Расторжение**

33.1 Работодатель или Подрядчик могут расторгнуть Контракт, если другая Сторона допустит существенное нарушение Контракта.

33.2 Существенные нарушения Контракта включают, но не ограничиваются следующим:

(a) Подрядчик останавливает работу на 28 дней, если в текущей Программе не указано остановка работ, и остановка не была санкционирована Менеджером проекта;

(b) Менеджер проекта дает Подрядчику указание задержать выполнение Работ, и указание не отозвано в течение 28 дней;

(c) Работодатель или Подрядчик объявляются банкротами или ликвидируются, кроме целей реконструкции или слияния;

(d) платеж, подтвержденный Менеджером проекта, не уплачен Работодателем Подрядчику в течение 56 дней с даты сертификата Менеджера проекта;

(e) Менеджер проекта уведомляет о том, что неисправление конкретного дефекта до завершения работ является существенным нарушением Контракта, а Подрядчик не устраняет его в течение разумного периода времени, установленного Менеджером проекта;

(f) Менеджер проекта направляет два последовательных Уведомления об обновлении Программы и ускорении работ, а Подрядчик не обновляет Программу и не демонстрирует ускорение работ в течение разумного периода времени, определенного Менеджером проекта;

(g) Подрядчик не поддерживает требуемую Гарантию исполнения;

(h) Подрядчик задержал завершение Работ более чем на 56 дней; и

(i) Подрядчик, по мнению Работодателя, допустил нарушение добросовестности в соответствии со Статьей 5 [Мошенничество и коррупция], в ходе конкурса или при исполнении Контракта.

**34. Оплата при расторжении**

34.1 Если Контракт расторгается из-за существенного нарушения Контракта Подрядчиком, Менеджер проекта выдает сертификат на стоимость выполненных работ и заказанных материалов за вычетом авансовых платежей, полученных до даты выдачи сертификата, и за вычетом процента, применяемого к стоимости незавершенной работы. Если общая сумма, причитающаяся Работодателю, превышает любую выплату, причитающуюся Подрядчику, разница считается задолженностью перед Работодателем.

34.2 Если Контракт расторгнут для удобства Работодателя или из-за существенного нарушения Контракта Работодателем, Менеджер проекта выдает сертификат о стоимости выполненной работы, заказанных материалов, разумной стоимости вывоза оборудования и затратах Подрядчика на защиту и обеспечение сохранности Работ, за вычетом авансовых платежей, полученных до даты сертификата.

**35. Разрешение споров**

35.1 Работодатель и Подрядчик приложат все усилия для мирного урегулирования любых разногласий или споров между ними по Контракту или в связи с ним путем прямых неофициальных переговоров. В случае неурегулирования спор между Работодателем и Подрядчиком подлежит разрешению в соответствии с положениями \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [*арбитражного законодательства или правил страны Работодателя*].

**36. Лишение займа или кредита АБР**

36.1 В случае, если АБР приостанавливает действие Займа или Кредита Работодателю, из которого осуществляется часть платежей Подрядчику,

(a) Работодатель обязан уведомить Подрядчика с копией Менеджеру проекта о такой приостановке в течение 7 дней после получения уведомления АБР о приостановке,

(b) если Подрядчик не получил причитающиеся ему суммы в течение 28 дней для оплаты, предусмотренной в Статье 26 [Платежи], Подрядчик может немедленно выдать 14-дневное уведомление о расторжении.

**FORM OF CONTRACT**

**Name of Country:**

**Project Name:**

Name of Contract:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Contract Number \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

This Contract is made this \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ between \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_on the one part (hereinafter called the Employer) and \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (hereinafter called the Contractor) on the other part.

Whereas the Employer has called for quotations for (name and identification number of the contract) and the Contractor has submitted a quotation for the above work and the Employer has accepted the Contractor’s Quotation dated \_\_\_\_\_\_\_\_ for the execution and completion of such works and the remedying of any defects therein.

Now this Contract witnesses as follows:

1. The Contractor hereby covenants to execute the works fully described in the Activity Schedule (or Bill of Quantities) included in the Contractor’s Quotation which constitute an integral part of this Contract (as Annex 1) in a professional and workmanship like manner in accordance with the following Conditions of Contract:
   * 1. Remedy all defects within 30 days of notification by the Engineer in charge during the period of execution of the contract and thereafter defects notified within the defect liability period;
     2. The Employer reserves the right to terminate the contract due to unsatisfactory performance 21 days after giving a written notice. If the Contract is frustrated by the outbreak of war or by any other event entirely outside the control of either the Employer or the Contractor, the Engineer in charge shall certify that the contract has been frustrated. In such an event, both the Employer and Contractor will have a right to terminate the contract by giving 21 days notice to the other party without any financial repercussions on either side. Payments after termination or frustration shall consider the value of work completed and materials delivered by the Contractor, and the advance payment made by Employer;
     3. All material and construction equipment on site, temporary works, and Works shall be deemed to be the property of the Employer if the contract is terminated due to fault of the Contractor;
     4. The Contractor will in all cases abide by the directions of the Engineer in charge.
     5. The Contractor shall submit to the Engineer in charge, a program within 7 days after signing the contract describing general methods and schedule to complete the works;
     6. Contract completion period \_\_\_\_\_\_\_\_ (months) after signing of the contract.
     7. No part of the works shall be subcontracted without prior approval of the Employer.
     8. New items of work performed as ordered by the Engineer in charge will be paid at the mutually agreed rate and in case of any disagreement between the Contractor and the Engineer in charge the latter will fix the unit rates that will be binding on the Contractor;
     9. The Law governing the contract shall be applicable laws of \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Employer’s country);
     10. The Contractor shall be responsible for the safety of all the activities on the Site.
     11. During execution of works the Engineer in charge, \_\_\_\_\_\_\_\_, (name) will carry out inspection of works at site to verify that works are executed by the Contractor in accordance with the specifications and required quality as per specifications. Engineer in charge will reject works not performed to the required specifications and the Contractor shall take immediate actions to rectify all defects in accordance with subparagraph (a) above;
     12. Either party may terminate the Contract by giving a 21 days notice to the other for unforeseen events such as wars and acts of Gods such as earthquake, floods fires etc. In such case the payments will be made to the date of termination of contract;
     13. The Contractor is responsible for all taxes, duties. levies, etc. in accordance with the laws of the \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (country); and
     14. The disputes between the Employer and the Contractor arising between them under or in connection with the Contract shall be resolved amicably. In the event the dispute remains unresolved either party may refer the dispute to \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (name the authority in the country such as Engineering Institute, Legal Institute, etc.) in accordance with the law governing the contract.
2. In consideration thereof the Employer covenants to pay the Contractor the contract price of \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in words and figures) in the following manner and installments:

(i) An advance payment of 15 percent of the Contract sum will be paid upon the Contractor bringing at the work site the following items and Engineer in charge certifying it: (1) at least one half of all materials to be incorporated in the works or all materials to be consumed within three months whichever is less, and (2) all equipment required for the construction.

(ii) All four subsequent installment payments will be made at the rate of 20 percent of the contract amount. Each installment payment will be due for payment within 21 days of submission of invoice when the value of the work actually performed, calculated on the basis of unit prices and quantities, reaches 20 percent of the contract amount.

(iii) The final payment of remaining 5 percent of the contract amount shall be made upon completion of the works certified by the Engineer in Charge.

Payments shall be made to the Contractor within 21 days of the date of the payment request submitted by the contractor has been certified by the Engineer in Charge.

3. The defect liability period will be \_\_\_\_\_\_ (months) after taking over of completed works by the Employer.

In witness whereof the parties thereto have caused this Contract to be executed the day and year first before written.

|  |  |
| --- | --- |
| Signature and seal of the Employer:  FOR AND BEHALF OF  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Name of Authorized Representative | Signature and seal of the Contractor:  FOR AND BEHALF OF  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Name of Authorized Representative |

1. Любое такое раскрытие должно быть направлено Работодателем в АБР. [↑](#footnote-ref-1)
2. Любое такое раскрытие должно быть направлено Работодателем в АБР. [↑](#footnote-ref-2)