**Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно- коммунального хозяйства при Кабинете Министров**

**Кыргызской Республики**

**Профессиональный стандарт**

**Облицовщик-плиточник**

Регистрационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Общие сведения**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. Код профессионального стандарта |  F43371210001 |
| 1.2. Вид профессиональной деятельности | 43.33.0 – Покрытие полов и облицовка стен |
| 1.3. Основная цель вида профессиональной деятельности | Облицовка внутренних и наружных стен зданий и сооружений в соответствии с техническим регламентом «Безопасность зданий и сооружений» и проектно-сметной документацией |
| 1.4. Группы занятий по ОКЗ[[1]](#footnote-1) | Облицовщик-плиточник -7121 |
| 1.5. Соотнесение с ГКВЭД[[2]](#footnote-2) | 43. Специальные строительные работы43.3. Работы по завершению строительства и отделочные работы43.33. Покрытие полов и облицовка стен |

**2. Перечень трудовых функций (функциональная карта вида профессиональной деятельности)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код** | **Наименование обобщенных трудовых функций** | **Уровень квалификации** | **Наименование трудовых функций** | **Код** | **Уровень квалификации** |
| А | Организация рабочего процесса | 4 | Соблюдение мер защиты и безопасности на рабочем месте | А.1 | 4 |
| Информирование руководства о недостатках, обнаруженных на рабочем месте | А.2 | 4 |
| Б | Выполнение подготовительных работ перед облицовкой поверхностей плиткой  | 4  | Подготовка поверхностей основания под облицовку |  Б.1 | 4 |
| Приготовление растворов, сухих смесей и мастик | Б.2 | 4 |
| Подготовка плитки к облицовке. | Б.3 | 4 |
| В | Облицовка вертикальных и горизонтальных поверхностей облицовочными материалами | 4 | Выполнение облицовки вертикальных поверхностей | В.1 | 4 |
| Выполнение облицовки горизонтальных поверхностей | В.2 | 4 |
| Выполнение декоративной и художественной поверхности с применением облицовочной плитки | В.3 | 4 |
| Ремонт поверхностей, облицованных плиткой, и замена отдельных плиток | В 4. | 4 |
| Д | Завершение рабочего процесса | 4 | Проверка и оценка качества проделанной работы | Г 1. | 4 |
| Очистка (уборка) инструментов, оборудования и рабочего места | Г 2. | 4 |
| Общие/сквозные функции:- соблюдение требований производственной санитарии;- работа в команде, эффективное общение с коллегами и руководством;- организация собственной деятельности. |

**3. Описание трудовых функций**

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. Наименование обобщенной трудовой функции |  **А.** Организация рабочего процесса |
| 3.1.1. Код и наименование трудовой функции | **F43371210001А1** Соблюдение мер защиты и безопасности на рабочем месте |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | **-** |
| Критерии компетентной работы | Соблюдены меры защиты и безопасности на рабочем месте в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда в строительстве. |
| Необходимые знания | - правила техники безопасности на рабочем месте (электробезопасность, пожаробезопасность, экологическая безопасность);- правила применения средств индивидуальной защиты;- правила обращения с электрическими инструментами и механизмами. |
| Необходимые навыки | - соблюдать правила техники безопасности при выполнении подготовительных работ |
| Личностные компетенции | Аккуратность, внимательность, обучаемость |
| Описание рабочей среды | Средства индивидуальной защиты, знаки безопасности, плакаты, журнал инструктажа по ТБ, строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий, строительные объединения, ремонтно-строительные компании, различные виды строительных конструкций; строительные нормы и правила; различные виды строительного оборудования |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности осуществлять профессиональную деятельность с соблюдением правил по охране здоровья и безопасности труда.Методы оценивания: портфолио работ, демонстрация, тестирование. |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. Наименование обобщенной трудовой функции | **А**. Организация рабочего процесса |
| 3.1.2. Код и наименование трудовой функции | **F43371210001А2** Информирование руководства о недостатках, обнаруженных на рабочем месте |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | Руководство проинформировано о недостатках, обнаруженных на рабочем месте, согласно ИТК |
| Необходимые знания | - требования по ИТК;- факторы риска, недостатки, несоответствия на рабочем месте для успешной организации рабочего процесса. |
| Необходимые навыки | - читать ИТК;- правильно и своевременно информировать руководство о недостатках, обнаруженных на рабочем месте. |
| Личностные компетенции | Коммуникабельность, доброжелательность, стрессоустойчивость, грамотность |
| Описание рабочей среды | - ИТК, средства для производства облицовочных работ, строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий, строительные объединения, ремонтно-строительные компании; различные виды строительных конструкций; строительные нормы и правила; различные виды строительного оборудования. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности информировать руководство о недостатках, обнаруженных на рабочем месте.Методы оценивания: портфолио работ, демонстрация, тестирование. |
|  |  |
| 3.1. Наименование обобщенной трудовой функции | **Б.** Выполнение подготовительных работ перед облицовкой поверхностей плиткой |
| 3.1.1. Код и наименование трудовой функции | **F43371210001Б1** Подготовка поверхностей основания под облицовку |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1. Подобраны необходимые инструменты, приспособления и инвентарь для работы, в зависимости от поверхности и вида выполняемых работ.2. Очищена поверхность от потеков раствора, грязи с одновременным скалыванием выпуклостей и бугров, согласно требованиям, предъявляемым к поверхностям.3. Заделаны впадины, мелкие неровности с последующей очисткой поверхности от цементной пленки или насечки борозд на ее поверхности согласно требованиям, предъявляемым к поверхностям.4. Очищена поверхность от пыли, выполнена промывка водой, устранены масляные пятна и огрунтована подготовленная поверхность согласно требованиям, предъявляемым к поверхностям.5. Проверена ровность вертикальных и горизонтальных поверхностей, согласно требованиям, предъявляемым к поверхностям.6. Исправлены поверхности, имеющие отклонения от допускаемых размеров и дефекты в соответствии с техническими требованиями, предъявляемыми к качеству поверхностей.7. Выполнены работы по устройству гидроизоляции, в соответствии с технологической последовательностью выполнения работ.8. Выполнена насечка поверхностей вручную в соответствии с техническими требованиями к качеству выполняемых работ.9. Выполнены провешивание и отбивка маячных линий под облицовку прямолинейных поверхностей, согласно технологическому процессу подготовки поверхностей. |
| Необходимые знания | - методы организации труда на рабочем месте;- правила безопасности труда;- способы разметки, провешивания, отбивки маячных линий горизонтальных и вертикальных поверхностей;- правила применения контрольных приборов для проверки ровности горизонтальных и вертикальных поверхностей при облицовке плиткой;- виды и характеристика помещений, в которых облицовывают поверхности плитками и монтируют плиточные полы;- требования СНиП к облицовываемым поверхностям и элементам полов, допускаемые отклонения поверхностей;- подготовка вертикальных поверхностей под облицовку: назначение, виды поверхностей, допускаемые отклонения, способы подготовки;- методика диагностики состояния поверхности основания;- правила применения средств индивидуальной защиты. |
| Необходимые навыки | - применять ручное и механизированное оборудование и инструменты;- выполнять монтаж простых конструкций строительных лесов и подмостей. |
| Личностные компетенции | Трудолюбие, выносливость. |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий,- строительные объединения, ремонтно-строительные компании;- различные виды строительных конструкций;- строительные нормы и правила;- различные виды строительного оборудования. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности подготавливать поверхности основания под облицовку.Методы оценивания: портфолио работ, демонстрация, тестирование. |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1.Код и наименование обобщенной трудовой функции | **Б.** Выполнение подготовительных работ перед облицовкой поверхностей плиткой |
| 3.1.2. Код и наименование трудовой функции | **F43371210001Б2** Приготовление растворов, сухих смесей и мастик |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1. Приготовлены растворы, сухие смеси и мастики (подобран состав, выполнен расчет пропорций*),* для подготовки поверхностей к облицовке в соответствии с заданной рецептурой.2. Подготовлены растворы для промывки облицованных поверхностей в соответствии с заданной рецептурой.3. Подготовлены растворы и мастики для крепления плиток в соответствии с заданной рецептурой. |
| Необходимые знания | - виды растворов для производства облицовочных работ: их характеристики, составы, способы приготовления, применение;- контроль качества приготовленных сухих растворных смесей и растворов;- правила безопасности труда;- приготовление мастик: понятие, виды, составы, приготовление, применение;- правила приготовления раствора вручную;- назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений;- правила применения средств индивидуальной защиты. |
| Необходимые навыки | - дозировать компоненты растворов и сухих строительных составов в соответствии с заданной рецептурой;- выполнять визуальный контроль качества материалов для растворов, сухих смесей и мастик для облицовки поверхностей;- применять средства индивидуальной защиты;- организовать и содержать рабочее место;- просчитывать объемы работы;- экономно расходовать материалы;- определять пригодность применяемых материалов;- соблюдать правила безопасности труда, гигиены труда, пожарной безопасности |
| Личностные компетенции | Выносливость, аккуратность, точность |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий,- строительные объединения, ремонтно-строительные компании;- различные виды строительных конструкций;- строительные нормы и правила;- различные виды строительного оборудования. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности приготавливать растворы, сухие смеси и мастики.Методы оценивания: портфолио работ, демонстрация, тестирование. |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1.Код и наименование обобщенной трудовой функции | Б. Выполнение подготовительных работ перед облицовкой поверхностей плиткой |
| 3.1.3. Код и наименование трудовой функции | **F43371210001Б3** Подготовка плитки к облицовке |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1. Выполнена сортировка керамических, стеклянных, асбестоцементных и других видов плиток по размерам, цвету и качеству в соответствии с требованиями к качеству материалов.2. Проверено соответствие качества внешнего вида плитки *(форма, выпуклости, выбоины, трещины, сколы, цвет)* в соответствии с требованиями к качеству материалов.3. Выполнена перерубка и прирубка плиток с подточкой кромок, согласно технологическому процессу подготовки плиток.4. Выполнено сверление отверстия в плитках согласно технологическому процессу подготовки плиток.5. Подготовлена плитка к облицовке поверхности *(увлажнение, нанесение клеящего состава),* в соответствии с техническими требованиями. |
| Необходимые знания | - виды и назначение облицовочных плиток;- виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних поверхностей; - правила резки, рубки плитки, приточки кромок;- механизмы, инструменты, приспособления и инвентарь для облицовочно-плиточных работ: виды, назначение, устройство, применение;- правила безопасности труда |
| Необходимые навыки | - использовать инструменты и приспособления для резки плитки;- использовать инструменты и приспособления для сверления отверстий в плитках;- определять дефекты плиток;- читать архитектурно-строительные чертежи;- соблюдать правила техники безопасности при выполнении работ. |
| Личностные компетенции | Выносливость, трудолюбие, аккуратность. |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий,- строительные объединения, ремонтно-строительные компании;- различные виды строительных конструкций;- строительные нормы и правила;- различные виды строительного оборудования, инструменты. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности подготавливать плитки к облицовке.Методы оценивания: портфолио работ, демонстрация, тестирование. |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.2. Код и наименование обобщенной трудовой функции | **В.** Облицовка вертикальных и горизонтальных поверхностей облицовочными материалами. |
| 3.2.2. Код и наименование трудовой функции |  **F43371210001В1** Выполнение облицовки вертикальных поверхностей. |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1. Установлены плитки *(керамические, асбестоцементные и др.)* на облицовываемую поверхность в соответствии с технологией облицовки поверхностей.2. Выполнена облицовка колонн, пилястр, ниш, простенков и других мелких поверхностей в соответствии с технологией облицовочных работ.3. Установлены фасонные плитки *(карнизные, плинтусные, угловые)* в соответствии с технологическим процессом облицовочных работ.4. Выполнена укладка фризов простого рисунка в соответствии с технологией производства работ.5.Заполнены раствором швы между плитками и очищена облицованная поверхность в соответствии с технологией производства работ. |
| Необходимые знания | - приемы укладки плиток;- технология облицовки плитками прямых и криволинейных поверхностей с применением рейки-порядовки;- способы разметки под облицовку плитками прямых и криволинейных поверхностей, а также под декоративную облицовку;- организация рабочего места и безопасность труда при облицовке поверхностей плитками;- требования к качеству работ в процессе облицовки;- применяемые инструменты, приспособления и инвентарь. |
| Необходимые навыки | - определять горизонтальные контуры облицовки;- определять вертикальные контуры облицовки;- устанавливать ширину швов с помощью пластмассовых крестиков;- выполнять обмеры выполненных работ;- выполнять рисунки при отдельных операциях по облицовке стен с применением шаблонов;- читать архитектурно-строительные чертежи;- определять пригодность применяемых материалов;- соблюдать правила безопасности труда, гигиены труда, пожарной безопасности. |
| Личностные компетенции | Выносливость, трудолюбие, аккуратность. |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий,- строительные объединения, ремонтно-строительные компании;- различные виды строительных конструкций;- строительные нормы и правила;- различные виды строительного оборудования |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности выполнять облицовку вертикальных поверхностей.Методы оценивания: портфолио работ, демонстрация, тестирование. |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.2. Код и наименование обобщенной трудовой функции | **В.** Облицовка вертикальных и горизонтальных поверхностей облицовочными материалами |
| 3.2.2. Код и наименование трудовой функции | **F43371210001В2** Выполнение облицовки горизонтальных поверхностей |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1. Выполнена настилка керамической плитки прямыми рядами с устройством фриза в соответствии с технологией производства работ.2. Выполнена диагональная настилка керамической плиткой согласно технологическому процессу устройства полов.3. Выполнена настилка полов из многогранных кармических плиток согласно технологическому процессу устройства полов.4. Выполнена облицовка полов с помощью шаблонов согласно технологическому процессу устройства полов.5. Выполнены мозаичные покрытия полов согласно технологическому процессу устройства полов. |
| Необходимые знания | - технология настилки плиток прямыми рядами с устройством фриза;- технология диагональной настилки керамической плитки;- технология настилки полов из многогранных плиток;- особенности технологического процесса настилки плиточных полов с применением шаблонов;- технология настилки керамических плиток способом вибровтапливания;- технология настилки полов из ковровой мозаики;- технология устройства полов из бетонно-мозаичных плит;- особенности технологического процесса устройства полов из бетонно-мозаичных плит;- особенности технологического процесса укладки тротуарной плитки;- инструменты и материалы, применяемые для выполнения работ;- контроль качества покрытия пола;- правила обмера выполненных работ;- организация рабочего места и требования безопасности труда. |
| Необходимые навыки | - определять уровень поверхности плиточного пола;- выполнять перенос высотной отметки в помещение;- устанавливать реперные и промежуточные маяки на требуемом уровне;- заполнять швы в покрытии;- выполнять расчет расхода материалов для устройства плиточных полов;- читать архитектурно-строительные чертежи;- соблюдать правила безопасности труда, гигиены труда, пожарной безопасности. |
| Личностные компетенции | Выносливость, трудолюбие, аккуратность |
| Описание рабочей среды | -строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий,-строительные объединения, ремонтно-строительные компании;-различные виды строительных конструкций;- строительные нормы и правила;-различные виды строительного оборудования |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности выполнять облицовку горизонтальных поверхностей.Методы оценивания: портфолио работ, демонстрация, тестирование. |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.2. Код и наименование обобщенной трудовой функции | **В.** Облицовка вертикальных и горизонтальных поверхностей облицовочными материалами. |
| 3.2.3. Код и наименование трудовой функции | **F43371210001В3** Выполнение декоративной и художественной поверхности с применением облицовочной плитки. |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1. Выполнена предварительная выкладка плитки по лекалам и сверена с чертежами *(рисунком),* выполнена корректировка и нанесены установочные метки в соответствии с техническими требованиями.2. Установлена плитка по лекалам на облицовываемую поверхность, согласно чертежу *(рисунку)* в соответствии с технологией производства работ.3. Выполнена укладка керамической плитки по заданному рисунку при реконструкции объектов, представляющих художественную ценность, согласно технологическому процессу облицовочных работ.4. Выполнена облицовка поверхности керамической плиткой-шелкографией и зеркальной плиткой согласно технологическому процессу облицовочных работ.5. Заполнены швы, затерты и очищены поверхности согласно техническим требованиям, предъявляемым к облицованным поверхностям. |
| Необходимые знания | - методы организации труда на рабочем месте;- нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы;- правила безопасности труда;- виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних поверхностей плиткой;- способы разметки под декоративную облицовку;- требования санитарных норм и правил при производстве облицовочных работ;- способы установки и крепления декоративной облицовки;- требования, предъявляемые к качеству облицовки. |
| Необходимые навыки | - определять горизонтальные контуры облицовки;- определять вертикальные контуры облицовки;- устанавливать ширину швов с помощью пластмассовых крестиков;- выполнять обмер выполненных работ;- выполнять рисунки при отдельных операциях по облицовке стен с применением шаблонов;- читать архитектурно-строительные чертежи;- просчитывать объемы работ;- определять пригодность применяемых материалов;- соблюдать правила безопасности труда, гигиены труда, пожарной безопасности. |
| Личностные компетенции | Выносливость, трудолюбие, аккуратность. |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий,- строительные объединения, ремонтно-строительные компании;- различные виды строительных конструкций;- строительные нормы и правила;- различные виды строительного оборудования |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности выполнять декоративную и художественную поверхности с применением облицовочной плитки.Методы оценивания: портфолио работ, демонстрация, тестирование. |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.2. Код и наименование обобщенной трудовой функции | **В.** Облицовка вертикальных и горизонтальных поверхностей облицовочными материалами |
| 3.2.4. Код и наименование трудовой функции | **F43371210001В4** Ремонт поверхностей облицованных плиткой и замена отдельных плиток |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1. Проверено состояние поверхности, облицованной плиткой, и определены участки, подлежащие ремонту в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству отделанных поверхностей.2. Удалены дефектные и отслоившиеся плитки с поверхностей, подлежащих ремонту в соответствии с правилами производства работ.3. Заделаны незначительные дефекты в отельных плитках без удаления, в соответствии с правилами производства работ.4. Удалены дефектные плитки, подлежащие замене, в соответствии с техническими требованиями.5. Очищены, выравнены и подготовлены поверхности ремонтируемого участка, согласно технологическому процессу подготовки поверхностей.6. Выполнена укладка новых плит в местах, подлежащих ремонту, в соответствии с технологическим процессом облицовочных работ.7. Выполнена затирка и восстановлены нарушенные швы, очищена поверхность от загрязнений в соответствии с техническими требованиями к качеству поверхностей. |
| Необходимые знания | - способы установки и крепления плиток при облицовке наружных и внутренних поверхностей;- требования, предъявляемые к качеству облицовки;- правила применения приборов для проверки горизонтальности и вертикальности поверхностей при облицовке плиткой;- инструменты и материалы, применяемые для выполнения работ;- ремонт плиточных полов и облицованных поверхностей: виды, последовательность выполнения работ при ремонте;- контроль качества ремонта;- организация рабочего места и применяемые при выполнении ремонтных работ требования безопасности труда. |
| Необходимые навыки | - соблюдать правила безопасности труда, гигиены труда, пожарной безопасности;- разбирать плитки облицованных поверхностей;- выполнять обмер выполненных работ;- правильно организовывать и содержать рабочее место;- просчитывать объемы работ;- экономно расходовать материалы; - определять пригодность применяемых материалов |
| Личностные компетенции | Трудолюбие, аккуратность, точность. |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий,- строительные объединения, ремонтно-строительные компании;- различные виды строительных конструкций;- строительные нормы и правила;- различные виды строительного оборудования. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности ремонтировать поверхности облицованных плиткой и заменять отдельные плитки.Методы оценивания: портфолио работ, демонстрация, тестирование. |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. Код и наименование обобщенной трудовой функции | **Г.** Завершение рабочего процесса |
| 3.1.16. Код и наименование трудовой функции | **F43371210001Г1** Проверка и оценка качества проделанной работы |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | Выполненная работа проверена и оценена в соответствии со СНиП, ИТК по облицовочным работам. |
| Необходимые знания | - требования СНиП;- правила работы КИП. |
| Необходимые навыки | - проверять качество выполненной работы;- пользоваться КИП. |
| Личностные компетенции | Внимательность, аккуратность. |
| Описание рабочей среды | - КИП, ИТК по облицовочным работам, строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий, строительные объединения, ремонтно-строительные компании; различные виды строительных конструкций; строительные нормы и правила; различные виды строительного оборудования. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности проверять и оценивать качество проделанной работы.Методы оценивания: портфолио работ, демонстрация, тестирование. |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. Код и наименование обобщенной трудовой функции | **Г.** Завершение рабочего процесса |
| 3.1.17. Код и наименование трудовой функции | **F43371210001Г2.** Очистка (уборка) инструментов, оборудования и рабочего места. |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1. Очищены инструменты и оборудование от раствора и остатков облицовочных материалов, помыты.2. Убрано рабочее место от остатков раствора и подготовлено к следующему этапу работы.3. Упакован и вынесен строительный мусор в определенное место для вывоза. |
| Необходимые знания | - правила уборки и очистки рабочего места;- места складирования строительного мусора. |
| Необходимые навыки | - очищать инструменты и оборудование от остатков раствора;- очищать и убирать помещение от остатков раствора;- упаковывать и складировать строительный мусор в отведенном месте. |
| Личностные компетенции | Аккуратность, трудолюбие, чистоплотность |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий,- строительные объединения, ремонтно-строительные компании;-различные виды строительных конструкций;- строительные нормы и правила;- различные виды строительного оборудования, инструменты, мешки, носилки |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности очищать инструменты, оборудование и убирать рабочее место.Методы оценивания: портфолио работ, демонстрация, тестирование. |

**4. Информация о разработчиках профессионального стандарта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Организация** | **Должность** | **Фамилия, имя, отчество** | **Подпись** |
|  1 | Строительная компания «Бишкек курулуш» | Специалист  | Межинская Елена Витальевна  |   |
| 2 | ОсОО «Мастер фрост»  | Мастер  | Мамбетаипов А.  |  |
| 3 | РНМЦ | Методист | Омурзакова Зейнеп Айтбаевна |  |
| 4 |  | Методист  | Гордеева И.Б.  |  |
| 5 | ПЛ №5 | Мастер п/о | Джумабаева Зыйнат Камчыбековна  |  |
| 6 | ПЛ №5 | Мастер п/о | Касатикова Галина Андреевна |  |
| **Дата разработки:** | Июнь 2023 года |
| **Срок действия:** | 5 лет |

**Список сокращений, используемых в профессиональном стандарте:**

1. ОКЗ- общереспубликанский классификатор занятий;
2. ГКВЭД- государственный классификатор видов экономической деятельности;
3. НРК- национальная рамка квалификации;
4. ОРК- отраслевая рамка квалификации;
5. ТБ- техника безопасности;
6. ИТК- инструкционно- технологическая карта;
7. СНиП- строительные нормы и правила.
1. 1Общереспубликанский классификатор занятий (ОКЗ009-2019) введен в действие Постановлением Национального статистического комитета Кыргызской Республики от 6 мая 2019 года

2Государственный классификатор Кыргызской Республики «Виды экономической деятельности», утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 января 20111 года [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)