**Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно- коммунального хозяйства при Кабинете Министров**

**Кыргызской Республики**

**Профессиональный стандарт**

**Маляр**

Регистрационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Общие сведения**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. Код профессионального стандарта | **F43371380001** |
| 1.2. Вид профессиональной деятельности | **43.34.0** Малярные и стекольные работы |
| 1.3. Основная цель вида профессиональной деятельности | Окрашивание зданий внутри и снаружи, окрашивание инженерных сооружений в соответствии с техническим регламентом «Безопасность зданий и сооружений» и проектно-сметной документации |
| 1.4. Группы занятий по ОКЗ[[1]](#footnote-1) | Маляр - **7138** |
| 1.5. Соотнесение с ГКВЭД[[2]](#footnote-2) | **43.** Специальные строительные работы  **43.3**. Работы по завершению строительства и отделочные работы  **43.34.** Малярные и стекольные работы |

1. **Перечень трудовых функций (функциональная карта видов профессиональной деятельности)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код** | **Наименование обобщенных трудовых функций** | **Уровень квалификации** | **Наименование трудовых функций** | **Код** | **Уровень квалификации** |
| А | Организация рабочего процесса | 4 | Соблюдение мер защиты и безопасности на рабочем месте | А.1 | 4 |
| Информирование руководства о недостатках, обнаруженных на рабочем месте | А.2 | 4 |
| Б | Подготовительные работы при окрашивании и оклеивании поверхностей обоями | 4 | Подготовка и обработка поверхностей | Б.1 | 4 |
| Шпатлевание и грунтование поверхностей вручную | Б.2 | 4 |
| Шпатлевание и грунтование поверхностей механизированным способом | Б.3 | 4 |
| Подготовка стен и материалов к оклеиванию обоями | Б.4 | 4 |
| В | Отделка наружных и внутренних поверхностей | 4 | Окраска поверхностей различными составами | В.1 | 4 |
| Оклеивание поверхностей обоями и пленками | В.2 | 4 |
| Художественная и декоративная малярная отделка поверхностей | В.3 | 4 |
| Г | Реставрационный ремонт ранее окрашенных поверхностей | 4 | Подготовка поверхностей для ремонта | Г.1 | 4 |
| Ремонт малярных покрытий | Г.2 | 4 |
| Д | Завершение малярных работ |  | Проверка и оценка качества проделанной работы | Д.1 | 4 |
|  |  |  | Очистка (уборка) инструментов, оборудования и рабочего места | Д.2 | 4 |
| Общие/сквозные функции:  - соблюдение техники безопасности;  - соблюдение требований производственной санитарии;  - работа в команде, эффективное общение с коллегами и руководством;  - организация собственной деятельности. | | | | | |
|  | | | | | |

**3. Описание трудовых функций**

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. Наименование обобщенной трудовой функции | **А**. Организация рабочего процесса |
| 3.1.1. Код и наименование трудовой функции | **F43371380001А1** Соблюдение мер защиты и безопасности на рабочем месте |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | Соблюдены меры защиты и безопасности на рабочем месте в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда в строительстве. |
| Необходимые знания | - правила техники безопасности на рабочем месте (электробезопасность, пожаробезопасность, экологическая безопасность);  - правила применения средств индивидуальной защиты;  - правила обращения с электрическими инструментами и механизмами. |
| Необходимые навыки | - соблюдение правил техники безопасности при выполнении подготовительных работ. |
| Описание рабочей среды | средства индивидуальной защиты, знаки безопасности, плакаты, журнал инструктажа по ТБ, строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий, строительные объединения, ремонтно-строительные компании, различные виды строительных конструкций; строительные нормы и правила; различные виды строительного оборудования |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности постоянно осуществлять профессиональную деятельность с соблюдением правил по охране здоровья и безопасности труда.  Методы оценивания: интервью, портфолио работ. |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. Наименование обобщенной трудовой функции | **А**. Организация рабочего процесса |
| 3.1.1. Код и наименование трудовой функции | **F43371380001А2** Информирование руководства о недостатках, обнаруженных на рабочем месте |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | Руководство проинформировано о недостатках, обнаруженных на рабочем месте согласно ИТК. |
| Необходимые знания | - требования по ИТК;  - факторы риска, недостатки, несоответствия на рабочем месте для успешной организации рабочего процесса |
| Необходимые навыки | - читать ИТК;  - правильно и своевременно информировать руководство о недостатках, обнаруженных на рабочем месте |
| Личностные компетенции | Коммуникабельность, доброжелательность, стрессоустойчивость, грамотность |
| Описание рабочей среды | - ИТК, средства для производства малярных работ, строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий, строительные объединения, ремонтно-строительные компании; различные виды строительных конструкций; строительные нормы и правила; различные виды строительного оборудования. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности информировать руководство о недостатках, обнаруженных на рабочем месте.  Методы оценивания: интервью, портфолио работ. |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. Наименование обобщенной трудовой функции | **Б.** Подготовительные работы при окрашивании и оклеивании поверхностей обоями |
| 3.1.1. Код и наименование трудовой функции | **F43371380001Б1** Подготовка и обработка поверхностей |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1.Очищены поверхности металлическими шпателями, скребками, щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора в соответствии с техническими требованиями.  2. Выполнено сглаживание поверхностей вручную в соответствии с требованиями, предъявляемыми к поверхностям.  3. Соскабливание старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин в соответствии с техническими требованиями на выполнение работ.  4. Выполнены предохранения поверхностей от набрызгов краски в соответствии с техническими требованиями.  5. Обработаны отдельные дефектные места (подмазывание) в соответствии с требованиями, предъявляемыми к поверхностям.  6. Выполнено проолифливание деревянных поверхностей кистью и валиком согласно технологии выполнения работ.  7. Приготовлен нейтрализующий раствор, согласно заданной рецептуре.  8. Протравлена цементная штукатурка нейтрализующим раствором по техническим требованиям. |
| Необходимые знания | - способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание;  - назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений;  - правила эксплуатации, принцип работы и условия применения пылесосов и компрессоров;  - способы и материалы для предохранения поверхностей от набрызгов краски;  - инструкции по технике безопасности, пожарной безопасности при выполнении подготовительных работ;  - виды и свойства основных протравливающих и нейтрализующих растворов, грунтов, пропиток;  - правила применения олифы, грунтов, пропиток, нейтрализующих и протравливающих растворов;  - правила использования средств индивидуальной защиты при работе с протравливающими растворами. |
| Необходимые навыки | - правила использования металлических шпателей, скребков, щеток для очистки поверхностей;  - правила использования пылесоса, для очистки поверхностей;  - удаление старой краски;  - установка защитных материалов (скотч, пленка) для предохранения поверхностей от набрызгов краски;  - отмеривание и смешивание компонентов, нейтрализующих и протравливающих растворов;  - соблюдение техники безопасности при работе с протравливающими растворами. |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий,  - строительные объединения, ремонтно-строительные компании;  - различные виды строительных конструкций;  - строительные нормы и правила;  - различные виды строительного оборудования и материалов. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности подготавливать и обрабатывать поверхности.  Методы оценивания: интервью, портфолио работ. |
| 3.1. Наименование обобщенной трудовой функции | **Б.** Подготовительные работы при окрашивании и оклеивании поверхностей обоями |
| 3.1.2. Код и наименование трудовой функции | **F43371380001Б2** Шпатлевание и грунтование поверхностей вручную |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1. Выполнена расшивка и заделка трещин и рустов согласно технологическим требованиям.  2. Приготовлены и выполнена перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов согласно техническим требованиям и заданной рецептуре.  3. Нанесен шпатлевочный состав на поверхность вручную согласно технологии процесса малярных работ.  4. Выполнено разравнивание шпатлевочного состава в соответствии с техническими требованиями к качеству выполняемой работы.  5. Отшлифованы прошпатлеванные поверхности согласно технологии процесса малярных работ.  6. Выполнена грунтовка поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом, согласно технической инструкции эксплуатации.  7. Выполнено техническое обслуживание краскопульта в соответствии с технической инструкцией эксплуатации. |
| Необходимые знания | - способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание;  - способы приготовления и перемешивания шпатлевочных составов;  - способы нанесения шпатлевочных составов на поверхность вручную;  - сортамент, маркировка и основные свойства шпатлевочных составов;  - способы нанесения грунтовок на поверхности и основные требования, предъявляемые к качеству грунтования;  - устройство, принцип работы, правила эксплуатации ручного краскопульта;  - способы выполнения шлифовальных работ;  - сортамент, маркировка и основные свойства грунтовых составов;  - инструкция по безопасности труда, пожаробезопасности и электробезопасности при грунтовании и шлифовании поверхностей. |
| Необходимые навыки | - отмеривать компоненты шпатлевочных составов;  - использовать инструменты для нанесения вручную шпатлевочного состава;  - использовать инструменты и приспособления для грунтования поверхностей;  - заправлять, регулировать факела распыла грунта;  - наносить грунт на поверхность краскопультами с ручным приводом. |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий;  - строительные объединения, ремонтно-строительные компании;  - различные виды строительных конструкций;  - строительные нормы и правила;  - различные виды строительного оборудования и материалов. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности шпатлевать и грунтовать поверхности вручную.  Методы оценивания: интервью, портфолио работ. |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. Наименование обобщенной трудовой функции | **Б.** Подготовительные работы при окрашивании и оклеивании поверхностей обоями |
| 3.1.3. Код и наименование трудовой функции | **F43371380001Б3** Шпатлевание и грунтование поверхностей механизированным способом |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1. Приготовлены грунтовочные составы, эмульсии и пасты по заданной рецептуре.  2. Нанесен шпатлевочный состав на поверхность механизированным инструментом, согласно технической инструкции эксплуатации и технике безопасности.  3. Нанесены на поверхность олифы, грунты, эмульсии и пасты механизированным инструментом согласно технической инструкции эксплуатации и технике безопасности |
| Необходимые знания | - способы нанесения шпатлевочных составов на поверхность механизированным способом;  - устройство, принцип работы, правила эксплуатации механизмов;  - инструкция по безопасности труда, пожаробезопасности и электробезопасности при грунтовании и шлифовании поверхностей механизированным инструментом. |
| Необходимые навыки | - использовать инструменты для нанесения механизированным способом шпатлевочного состава;  - использовать инструменты и приспособления для грунтования поверхностей механизированным способом;  - наносить грунт на поверхность механизированным способом. |
| Описание рабочей среды | -строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий,  - строительные объединения, ремонтно-строительные компании;  - различные виды строительных конструкций;  - строительные нормы и правила;  - различные виды строительного оборудования и материалов |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности шпатлевать и грунтовать поверхности механизированным способом.  Методы оценивания: интервью, портфолио работ. |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. Наименование обобщенной трудовой функции | **Б.** Подготовительные работы при окрашивании и оклеивании поверхностей обоями |
| 3.1.4.Код и наименование трудовой функции | **F43371380001Б4** Подготовка стен и материалов к оклеиванию обоями |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1. Просмотрены рулоны обоев на наличие дефектов, на совместимость цветов и рисунка согласно требованиям, предъявляемым к их качеству.  2. Выполнена разметка поверхности в соответствии с технологическим процессом подготовки к оклеиванию.  3. Приготовлен клеевой состав согласно заданной рецептуре.  4. Обрезаны кромки у обоев в соответствии с заданными параметрами.  5. Нанесен клеевой состав на поверхности согласно технологии процесса оклеивания обоями. |
| Необходимые знания | - сортамент, маркировка, основные свойства клеев, применяемых при производстве обойных работ;  - способы и правила приготовления клеев;  - способы раскроя обоев вручную |
| Необходимые навыки | - отмеривать, смешивать компоненты;  - приготавливать клей по заданному составу и соответствующей консистенции;  - получать ровную кромку при обрезке обоев вручную;  - наносить клеевой состав кистями, валиками, краскопультами. |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий,  - строительные объединения, ремонтно-строительные компании;  - различные виды строительных конструкций;  - строительные нормы и правила;  - различные виды строительного оборудования и материалов |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности подготавливать стены и материалы к оклеиванию обоями.  Методы оценивания: интервью, портфолио работ. |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. Наименование обобщенной трудовой функции | **В.** Отделка наружных и внутренних поверхностей |
| 3.1.5. Код и наименование трудовой функции | **F43371380001В1** Окраска поверхностей различными составами. |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1. Нанесена побелка на вертикальные и горизонтальные поверхности кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом в соответствии с технологическим процессом малярных работ.  2. Подготовлены окрасочные составы по заданной рецептуре.  3. Окрашены поверхности кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом в соответствии с технологическим процессом малярных работ.  4. Выполнено вытягивание филенки без подтушевывания, согласно техническим требованиям.  5. Окрашены поверхности по трафарету в один тон в соответствии с правилами окрашивания поверхностей, принятыми в строительстве.  6. Окрашены рамы, согласно технологическому процессу малярных работ.  7. Окрашены трубы и радиаторы, согласно технологическому процессу малярных работ. |
| Необходимые знания | - сортамент, маркировка, основные свойства применяемых лакокрасочных материалов и побелок;  - требования, предъявляемые к качеству окрашенных и побеленных поверхностей;  - способы и правила приготовления окрасочных составов;  - способы и правила подбора колера;  - способы и правила нанесения лаков, краски, побелки на поверхности вручную и механизированным способами;  - способы и правила выполнения малярных работ под декоративное покрытие;  - устройство и правила эксплуатации окрашивающих агрегатов высокого давления;  - правила безопасности при работе с лакокрасочными материалами. |
| Необходимые навыки | - отмеривать и смешивать компоненты окрасочных составов по заданной рецептуре;  - подбирать колера при приготовлении окрасочных составов;  - использовать инструменты и приспособления для нанесения на поверхность лаков, красок и побелок;  - использовать механизированный инструмент и агрегат высокого давления при окрашивании поверхностей;  - использовать инструменты для фальцевания, торцевания поверхностей и вытягивать филенки с подтушевкой;  - использовать инструменты и приспособления для окрашивания поверхностей в два и более тона |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий,  - строительные объединения, ремонтно-строительные компании;  - различные виды строительных конструкций;  - строительные нормы и правила;  - различные виды строительного оборудования и материалов. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности окрашивать поверхности различными составами.  Методы оценивания: интервью, портфолио работ. |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. Наименование обобщенной трудовой функции | **В.** Отделка наружных и внутренних поверхностей |
| 3.1.6. Код и наименование трудовой функции | **F43371380001В2** Оклеивание поверхностей обоями и пленками |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1. Оклеены поверхности стен и потолков обыкновенными и влагостойкими обоями в соответствии с технологическим процессом оклеивания поверхностей.  2. Оклеены поверхности стен поливинилхлоридными пленками и тканевыми обоями в соответствии с технологическим процессом оклеивания поверхностей.  3. Оклеены стены высококачественными обоями, дерматином в соответствии с технологическим процессом оклеивания поверхностей.  4. Оклеены обои способом «встык» и «внахлест» согласно техническим требованиям.  5. Выполнен подгон обоев по рисунку и цвету, по заданному проекту.  6. Разглажены обои щеткой и обработаны швы в соответствии с техническими требованиями к качеству выполняемых работ.  7. Удалены пятна на оклеенных поверхностях в соответствии с техническими требованиями к качеству выполняемых работ.  8. Обрезаны кромки обоев в соответствии с техническими требованиями к качеству выполняемых работ. |
| Необходимые знания | - требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при обойных работах;  - требования к качеству оклеенных поверхностей;  - способы и правила оклеивания поверхностей;  - сортамент, маркировка, основные свойства обоев различных видов и плотности;  - правила использования инструмента и приспособлений, используемых при наклеивании обоев |
| Необходимые навыки | - обеспечить прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на поверхности обоев;  - использовать инструменты и приспособления для оклеивания поверхностей. |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий,  - строительные объединения, ремонтно-строительные компании;  - различные виды строительных конструкций;  - строительные нормы и правила;  - различные виды строительного оборудования и материалов |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности оклеивать поверхности обоями и пленками.  Методы оценивания: интервью, портфолио работ. |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.2. Код и наименование обобщенной трудовой функции | В. Отделка наружных и внутренних поверхностей. |
| 3.2.1. Код и наименование трудовой функции | **F43371380001В3** Художественная и декоративная малярная отделка поверхностей |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1. Выполнена орнаментальная роспись в несколько тонов в соответствии с проектом и техническими требованиями.  2. Выполнено рельефное и фактурное окрашивание поверхностей в соответствии с проектом и техническими требованиями.  3. Выполнена аэрографическая отделка поверхностей в соответствии с проектом и техническими требованиями.  4. Выполнена объемная роспись в соответствии с проектом и техническими требованиями.  5. Выполнена вручную роспись поверхностей в соответствии с проектом и техническими требованиями.  6 Составлены тональные гаммы особо сложных окрасочных составов по образцам в соответствии с проектом и техническими требованиями.  7 Выполнено декоративное лакирование поверхностей в соответствии с проектом и техническими требованиями.  8 Выполнено бронзирование, золочение и серебрение поверхностей в соответствии с проектом и техническими требованиями. |
| Необходимые знания | - виды росписей;  - способы подбора и составления трафаретов;  - способы и приемы росписи поверхностей;  - правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их химического взаимодействия;  - способы и правила формирования рельефа и фактурного окрашивания;  - способы аэрографической отделки поверхностей и декоративного лакирования;  - правила безопасности при работе с лакокрасочными материалами;  - способы и правила бронзирования, золочения, серебрения поверхностей. |
| Необходимые навыки | - формировать на поверхности рельефа роспись и выполнять фактурное окрашивание с использованием специального инструмента;  - использовать аэрографический инструмент и приспособления;  - использовать инструменты для декоративного лакирования поверхностей;  - использовать инструменты для выполнения орнаментной и ручной росписи. |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий,  - строительные объединения, ремонтно-строительные компании;  - различные виды строительных конструкций;  - строительные нормы и правила;  - различные виды строительного оборудования и материалов. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности выполнять художественную и декоративную малярную отделку поверхностей.  Методы оценивания: интервью, портфолио работ. |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.2. Код и наименование обобщенной трудовой функции | **Г.** Реставрационный ремонт ранее окрашенных поверхностей |
| 3.2.2. Код и наименование трудовой функции | **F43371380001Г1** Подготовка поверхностей для ремонта |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1. Выполнено соскабливание с поверхностей старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин в соответствии с технологическим процессом подготовки поверхностей.  2. Удалены старые обои, наклеенные «внахлёстку» и «впритык» в соответствии с техническими требованиями. |
| Необходимые знания | - способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание;  - назначение и правила применения ручного инструмента и приспособлений;  - требования, предъявляемые к качеству окрашенных и оклеенных поверхностей. |
| Необходимые навыки | - использовать металлические шпатели, скребки, щетки для очистки поверхностей;  - отмеривать, смешивать компоненты;  - приготавливать клей соответствующей консистенции;  - использовать инструменты и приспособления для наклеивания обоев;  - использовать инструменты и приспособления для смены обоев. |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий,  - строительные объединения, ремонтно-строительные компании;  - различные виды строительных конструкций;  - строительные нормы и правила;  - различные виды строительного оборудования и материалы. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности подготавливать поверхности для ремонта.  Методы оценивания: интервью, портфолио работ. |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.2. Код и наименование обобщенной трудовой функции | **Г.** Реставрационный ремонт ранее окрашенных поверхностей |
| 3.2.3. Код и наименование трудовой функции | **F43371380001Г2** Ремонт малярных покрытий |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1. Выявлены причины дефектов и выбраны способы ремонта поверхностей согласно технологическому процессу реставрации малярных покрытий.  2. Отремонтированы клеевые, известковые водные покрытия в соответствии с технологией выполнения работ.  3. Выполнен ремонт силикатных, эмульсионных водных покрытий в соответствии с технологией выполнения работ.  4. Выполнен ремонт неводных покрытий в соответствии с технологией выполнения работ.  5. Отремонтированы обойные покрытия в соответствии с технологией выполнения работ.  6. Отремонтированы фасадные покрытия в соответствии с технологией выполнения работ. |
| Необходимые знания | - назначение и правила применения ручного инструмента и приспособлений;  - требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при производстве малярных и обойных работ;  - требования, предъявляемые к качеству окрашенных и оклеенных поверхностей;  - сортамент, маркировка, основные свойства клеев, применяемых при производстве обойных работ;  - способы и правила приготовления клеев;  - способы раскроя обоев вручную |
| Необходимые навыки | - получить ровную кромку при обрезке обоев вручную;  - наносить клеевой состав кистями, валиками, краскопультами;  - удалять пятна на наклеенных обоях;  - использовать инструменты и приспособления для наклеивания обоев. |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий,  - строительные объединения, ремонтно-строительные компании;  - различные виды строительных конструкций;  - строительные нормы и правила;  - различные виды строительного оборудования и материалов. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности выполнять ремонт малярных покрытий.  Методы оценивания: интервью, портфолио работ. |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. Код и наименование обобщенной трудовой функции | **Д1**. Завершение рабочего процесса |
| 3.1.16. Код и наименование трудовой функции | **F43371380001Д1** Проверка и оценка качества проделанной работы |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | Проверена и оценена выполненная работа в соответствии со СНиП, ИТК по малярным работам. |
| Необходимые знания | - требования СНиП;  - правила работы КИП |
| Необходимые навыки | - проверить качество выполненной работы;  - пользоваться КИП |
| Описание рабочей среды | - КИП, ИТК по малярным работам, строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий, строительные объединения, ремонтно-строительные компании; различные виды строительных конструкций; строительные нормы и правила; различные виды строительного оборудования и материалов. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности проверять и оценивать качество проделанной работы.  Методы оценивания: интервью, портфолио работ. |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1.17. Код и наименование трудовой функции | **F43371380001Д2** Очистка (уборка) инструментов, оборудования и рабочего места. |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1. Инструменты и оборудование очищены от остатков раствора, помыты.  2. Рабочее место убрано от остатков раствора и подготовлено к следующему использованию.  3. Строительный мусор упакован и вынесен в определенное место для вывоза. |
| Необходимые знания | - правила уборки и очистки рабочего места;  - места складирования строительного мусора. |
| Необходимые навыки | - очищать инструменты и оборудование от остатков раствора;  - очищать и убирать помещение от остатков раствора;  - упаковывать и складировать строительный мусор в отведенном месте. |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий,  - строительные объединения, ремонтно-строительные компании;  - различные виды строительных конструкций;  - строительные нормы и правила;  - различные виды строительного оборудования, инструменты, мешки, носилки |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности очищать инструменты и оборудования и убирать рабочее место.  Методы оценивания: интервью, портфолио работ. |

**4. Информация о разработчиках профессионального стандарта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Организация** | **Должность** | **Фамилия, имя, отчество** | **Подпись** |
| 1 | Строительная компания «Бишкек курулуш» | Специалист | Межинская Елена Витальевна |  |
| 2 | ОсОО «Мастер фрост» | Мастер | Мамбетаипов А. |  |
| 3 | РНМЦ | Методист | Омурзакова Зейнеп Айтбаевна |  |
| 4 |  | Методист | Гордеева И.Б. |  |
| 5 | ПЛ №5 | Мастер п/о | Джумабаева Зыйнат Камчыбековна |  |
| 6 | ПЛ №5 | Мастер п/о | Касатикова Галина Андреевна |  |
| **Дата разработки:** | | | Июнь 2023 года | |
| **Срок действия:** | | | 5 лет | |

**Список сокращений, используемых в профессиональном стандарте:**

* ОКЗ - общереспубликанский классификатор занятий;
* ГКВЭД - государственный классификатор видов экономической деятельности;
* КР- Кыргызская Республика;
* НРК- национальная рамка квалификации;
* ОРК- отраслевая рамка квалификации;
* ТБ - техника безопасности;
* ИТК- инструкционно- технологическая карта;
* СНиП- строительные нормы и правила;
* КИП- контрольно- измерительные приборы.

1. 1Общереспубликанский классификатор занятий (ОКЗ 009-2019) введен в действие постановлением Национального статистического комитета Кыргызской Республики от 6 мая 2019 года

   2Государственный классификатор Кыргызской Республики "Виды экономической деятельности", утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 января 2011 года. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)