**Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно- коммунального хозяйства при Кабинете Министров**

**Кыргызской Республики**

**Профессиональный стандарт**

**Маляр**

Регистрационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Общие сведения**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. Код профессионального стандарта | **F43371380001** |
| 1.2. Вид профессиональной деятельности | **43.34.0** Малярные и стекольные работы |
| 1.3. Основная цель вида профессиональной деятельности | Окрашивание зданий внутри и снаружи, окрашивание инженерных сооружений в соответствии с техническим регламентом «Безопасность зданий и сооружений» и проектно-сметной документации |
| 1.4. Группы занятий по ОКЗ[[1]](#footnote-1) | Маляр - **7138** |
| 1.5. Соотнесение с ГКВЭД[[2]](#footnote-2) | **43.** Специальные строительные работы**43.3**. Работы по завершению строительства и отделочные работы**43.34.** Малярные и стекольные работы |

1. **Перечень трудовых функций (функциональная карта видов профессиональной деятельности)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код** | **Наименование обобщенных трудовых функций** | **Уровень квалификации** | **Наименование трудовых функций** | **Код** | **Уровень квалификации** |
| А | Организация рабочего процесса | 4 | Соблюдение мер защиты и безопасности на рабочем месте | А.1 | 4 |
| Информирование руководства о недостатках, обнаруженных на рабочем месте | А.2 | 4 |
|  Б  | Подготовительные работы при окрашивании и оклеивании поверхностей обоями  | 4  | Подготовка и обработка поверхностей | Б.1 | 4 |
| Шпатлевание и грунтование поверхностей вручную | Б.2 | 4 |
| Шпатлевание и грунтование поверхностей механизированным способом | Б.3 | 4 |
| Подготовка стен и материалов к оклеиванию обоями | Б.4 | 4 |
| В | Отделка наружных и внутренних поверхностей | 4 | Окраска поверхностей различными составами | В.1 | 4 |
| Оклеивание поверхностей обоями и пленками | В.2 | 4 |
| Художественная и декоративная малярная отделка поверхностей | В.3 | 4 |
| Г | Реставрационный ремонт ранее окрашенных поверхностей | 4 | Подготовка поверхностей для ремонта | Г.1 | 4 |
| Ремонт малярных покрытий | Г.2 | 4 |
| Д | Завершение малярных работ |  | Проверка и оценка качества проделанной работы | Д.1 | 4 |
|  |  |  | Очистка (уборка) инструментов, оборудования и рабочего места | Д.2 | 4 |
| Общие/сквозные функции:- соблюдение техники безопасности;- соблюдение требований производственной санитарии;- работа в команде, эффективное общение с коллегами и руководством;- организация собственной деятельности. |
|  |

**3. Описание трудовых функций**

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. Наименование обобщенной трудовой функции | **А**. Организация рабочего процесса |
| 3.1.1. Код и наименование трудовой функции | **F43371380001А1** Соблюдение мер защиты и безопасности на рабочем месте |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | Соблюдены меры защиты и безопасности на рабочем месте в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда в строительстве. |
| Необходимые знания | - правила техники безопасности на рабочем месте (электробезопасность, пожаробезопасность, экологическая безопасность);- правила применения средств индивидуальной защиты;- правила обращения с электрическими инструментами и механизмами. |
| Необходимые навыки | - соблюдение правил техники безопасности при выполнении подготовительных работ. |
| Описание рабочей среды | средства индивидуальной защиты, знаки безопасности, плакаты, журнал инструктажа по ТБ, строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий, строительные объединения, ремонтно-строительные компании, различные виды строительных конструкций; строительные нормы и правила; различные виды строительного оборудования |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности постоянно осуществлять профессиональную деятельность с соблюдением правил по охране здоровья и безопасности труда.Методы оценивания: интервью, портфолио работ. |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. Наименование обобщенной трудовой функции | **А**. Организация рабочего процесса |
| 3.1.1. Код и наименование трудовой функции | **F43371380001А2** Информирование руководства о недостатках, обнаруженных на рабочем месте |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | Руководство проинформировано о недостатках, обнаруженных на рабочем месте согласно ИТК. |
| Необходимые знания | - требования по ИТК;- факторы риска, недостатки, несоответствия на рабочем месте для успешной организации рабочего процесса |
| Необходимые навыки | - читать ИТК;- правильно и своевременно информировать руководство о недостатках, обнаруженных на рабочем месте |
| Личностные компетенции | Коммуникабельность, доброжелательность, стрессоустойчивость, грамотность |
| Описание рабочей среды | - ИТК, средства для производства малярных работ, строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий, строительные объединения, ремонтно-строительные компании; различные виды строительных конструкций; строительные нормы и правила; различные виды строительного оборудования. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности информировать руководство о недостатках, обнаруженных на рабочем месте.Методы оценивания: интервью, портфолио работ. |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. Наименование обобщенной трудовой функции | **Б.** Подготовительные работы при окрашивании и оклеивании поверхностей обоями  |
| 3.1.1. Код и наименование трудовой функции | **F43371380001Б1** Подготовка и обработка поверхностей |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1.Очищены поверхности металлическими шпателями, скребками, щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора в соответствии с техническими требованиями.2. Выполнено сглаживание поверхностей вручную в соответствии с требованиями, предъявляемыми к поверхностям.3. Соскабливание старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин в соответствии с техническими требованиями на выполнение работ.4. Выполнены предохранения поверхностей от набрызгов краски в соответствии с техническими требованиями.5. Обработаны отдельные дефектные места (подмазывание) в соответствии с требованиями, предъявляемыми к поверхностям.6. Выполнено проолифливание деревянных поверхностей кистью и валиком согласно технологии выполнения работ.7. Приготовлен нейтрализующий раствор, согласно заданной рецептуре.8. Протравлена цементная штукатурка нейтрализующим раствором по техническим требованиям. |
| Необходимые знания | - способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание;- назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений;- правила эксплуатации, принцип работы и условия применения пылесосов и компрессоров;- способы и материалы для предохранения поверхностей от набрызгов краски;- инструкции по технике безопасности, пожарной безопасности при выполнении подготовительных работ;- виды и свойства основных протравливающих и нейтрализующих растворов, грунтов, пропиток;- правила применения олифы, грунтов, пропиток, нейтрализующих и протравливающих растворов;- правила использования средств индивидуальной защиты при работе с протравливающими растворами. |
| Необходимые навыки | - правила использования металлических шпателей, скребков, щеток для очистки поверхностей; - правила использования пылесоса, для очистки поверхностей;- удаление старой краски;- установка защитных материалов (скотч, пленка) для предохранения поверхностей от набрызгов краски;- отмеривание и смешивание компонентов, нейтрализующих и протравливающих растворов;- соблюдение техники безопасности при работе с протравливающими растворами. |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий,- строительные объединения, ремонтно-строительные компании;- различные виды строительных конструкций;- строительные нормы и правила;- различные виды строительного оборудования и материалов. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности подготавливать и обрабатывать поверхности.Методы оценивания: интервью, портфолио работ. |
| 3.1. Наименование обобщенной трудовой функции |  **Б.** Подготовительные работы при окрашивании и оклеивании поверхностей обоями |
| 3.1.2. Код и наименование трудовой функции | **F43371380001Б2** Шпатлевание и грунтование поверхностей вручную |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1. Выполнена расшивка и заделка трещин и рустов согласно технологическим требованиям.2. Приготовлены и выполнена перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов согласно техническим требованиям и заданной рецептуре.3. Нанесен шпатлевочный состав на поверхность вручную согласно технологии процесса малярных работ.4. Выполнено разравнивание шпатлевочного состава в соответствии с техническими требованиями к качеству выполняемой работы.5. Отшлифованы прошпатлеванные поверхности согласно технологии процесса малярных работ.6. Выполнена грунтовка поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом, согласно технической инструкции эксплуатации.7. Выполнено техническое обслуживание краскопульта в соответствии с технической инструкцией эксплуатации. |
| Необходимые знания | - способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание;- способы приготовления и перемешивания шпатлевочных составов;- способы нанесения шпатлевочных составов на поверхность вручную;- сортамент, маркировка и основные свойства шпатлевочных составов;- способы нанесения грунтовок на поверхности и основные требования, предъявляемые к качеству грунтования;- устройство, принцип работы, правила эксплуатации ручного краскопульта;- способы выполнения шлифовальных работ;- сортамент, маркировка и основные свойства грунтовых составов;- инструкция по безопасности труда, пожаробезопасности и электробезопасности при грунтовании и шлифовании поверхностей. |
| Необходимые навыки | - отмеривать компоненты шпатлевочных составов;- использовать инструменты для нанесения вручную шпатлевочного состава;- использовать инструменты и приспособления для грунтования поверхностей;- заправлять, регулировать факела распыла грунта;- наносить грунт на поверхность краскопультами с ручным приводом. |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий;- строительные объединения, ремонтно-строительные компании;- различные виды строительных конструкций;- строительные нормы и правила;- различные виды строительного оборудования и материалов. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности шпатлевать и грунтовать поверхности вручную.Методы оценивания: интервью, портфолио работ. |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. Наименование обобщенной трудовой функции |  **Б.** Подготовительные работы при окрашивании и оклеивании поверхностей обоями |
| 3.1.3. Код и наименование трудовой функции | **F43371380001Б3** Шпатлевание и грунтование поверхностей механизированным способом |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1. Приготовлены грунтовочные составы, эмульсии и пасты по заданной рецептуре.2. Нанесен шпатлевочный состав на поверхность механизированным инструментом, согласно технической инструкции эксплуатации и технике безопасности.3. Нанесены на поверхность олифы, грунты, эмульсии и пасты механизированным инструментом согласно технической инструкции эксплуатации и технике безопасности |
| Необходимые знания | - способы нанесения шпатлевочных составов на поверхность механизированным способом;- устройство, принцип работы, правила эксплуатации механизмов;- инструкция по безопасности труда, пожаробезопасности и электробезопасности при грунтовании и шлифовании поверхностей механизированным инструментом. |
| Необходимые навыки | - использовать инструменты для нанесения механизированным способом шпатлевочного состава;- использовать инструменты и приспособления для грунтования поверхностей механизированным способом;- наносить грунт на поверхность механизированным способом. |
| Описание рабочей среды | -строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий,- строительные объединения, ремонтно-строительные компании;- различные виды строительных конструкций;- строительные нормы и правила;- различные виды строительного оборудования и материалов |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности шпатлевать и грунтовать поверхности механизированным способом.Методы оценивания: интервью, портфолио работ. |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. Наименование обобщенной трудовой функции | **Б.** Подготовительные работы при окрашивании и оклеивании поверхностей обоями  |
| 3.1.4.Код и наименование трудовой функции | **F43371380001Б4** Подготовка стен и материалов к оклеиванию обоями |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы  | 1. Просмотрены рулоны обоев на наличие дефектов, на совместимость цветов и рисунка согласно требованиям, предъявляемым к их качеству.2. Выполнена разметка поверхности в соответствии с технологическим процессом подготовки к оклеиванию.3. Приготовлен клеевой состав согласно заданной рецептуре.4. Обрезаны кромки у обоев в соответствии с заданными параметрами.5. Нанесен клеевой состав на поверхности согласно технологии процесса оклеивания обоями. |
| Необходимые знания | - сортамент, маркировка, основные свойства клеев, применяемых при производстве обойных работ;- способы и правила приготовления клеев;- способы раскроя обоев вручную |
| Необходимые навыки | - отмеривать, смешивать компоненты;- приготавливать клей по заданному составу и соответствующей консистенции;- получать ровную кромку при обрезке обоев вручную;- наносить клеевой состав кистями, валиками, краскопультами. |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий,- строительные объединения, ремонтно-строительные компании;- различные виды строительных конструкций;- строительные нормы и правила;- различные виды строительного оборудования и материалов |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности подготавливать стены и материалы к оклеиванию обоями.Методы оценивания: интервью, портфолио работ. |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. Наименование обобщенной трудовой функции | **В.** Отделка наружных и внутренних поверхностей |
| 3.1.5. Код и наименование трудовой функции | **F43371380001В1** Окраска поверхностей различными составами. |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1. Нанесена побелка на вертикальные и горизонтальные поверхности кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом в соответствии с технологическим процессом малярных работ.2. Подготовлены окрасочные составы по заданной рецептуре.3. Окрашены поверхности кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом в соответствии с технологическим процессом малярных работ.4. Выполнено вытягивание филенки без подтушевывания, согласно техническим требованиям.5. Окрашены поверхности по трафарету в один тон в соответствии с правилами окрашивания поверхностей, принятыми в строительстве.6. Окрашены рамы, согласно технологическому процессу малярных работ.7. Окрашены трубы и радиаторы, согласно технологическому процессу малярных работ. |
| Необходимые знания | - сортамент, маркировка, основные свойства применяемых лакокрасочных материалов и побелок;- требования, предъявляемые к качеству окрашенных и побеленных поверхностей;- способы и правила приготовления окрасочных составов;- способы и правила подбора колера;- способы и правила нанесения лаков, краски, побелки на поверхности вручную и механизированным способами;- способы и правила выполнения малярных работ под декоративное покрытие;- устройство и правила эксплуатации окрашивающих агрегатов высокого давления;- правила безопасности при работе с лакокрасочными материалами. |
| Необходимые навыки | - отмеривать и смешивать компоненты окрасочных составов по заданной рецептуре;- подбирать колера при приготовлении окрасочных составов;- использовать инструменты и приспособления для нанесения на поверхность лаков, красок и побелок;- использовать механизированный инструмент и агрегат высокого давления при окрашивании поверхностей;- использовать инструменты для фальцевания, торцевания поверхностей и вытягивать филенки с подтушевкой;- использовать инструменты и приспособления для окрашивания поверхностей в два и более тона |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий,- строительные объединения, ремонтно-строительные компании;- различные виды строительных конструкций;- строительные нормы и правила;- различные виды строительного оборудования и материалов. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности окрашивать поверхности различными составами.Методы оценивания: интервью, портфолио работ. |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. Наименование обобщенной трудовой функции | **В.** Отделка наружных и внутренних поверхностей |
| 3.1.6. Код и наименование трудовой функции | **F43371380001В2** Оклеивание поверхностей обоями и пленками |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1. Оклеены поверхности стен и потолков обыкновенными и влагостойкими обоями в соответствии с технологическим процессом оклеивания поверхностей.2. Оклеены поверхности стен поливинилхлоридными пленками и тканевыми обоями в соответствии с технологическим процессом оклеивания поверхностей.3. Оклеены стены высококачественными обоями, дерматином в соответствии с технологическим процессом оклеивания поверхностей.4. Оклеены обои способом «встык» и «внахлест» согласно техническим требованиям.5. Выполнен подгон обоев по рисунку и цвету, по заданному проекту.6. Разглажены обои щеткой и обработаны швы в соответствии с техническими требованиями к качеству выполняемых работ.7. Удалены пятна на оклеенных поверхностях в соответствии с техническими требованиями к качеству выполняемых работ.8. Обрезаны кромки обоев в соответствии с техническими требованиями к качеству выполняемых работ. |
| Необходимые знания | - требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при обойных работах;- требования к качеству оклеенных поверхностей;- способы и правила оклеивания поверхностей;- сортамент, маркировка, основные свойства обоев различных видов и плотности;- правила использования инструмента и приспособлений, используемых при наклеивании обоев |
| Необходимые навыки | - обеспечить прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на поверхности обоев; - использовать инструменты и приспособления для оклеивания поверхностей. |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий,- строительные объединения, ремонтно-строительные компании;- различные виды строительных конструкций;- строительные нормы и правила;- различные виды строительного оборудования и материалов |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности оклеивать поверхности обоями и пленками.Методы оценивания: интервью, портфолио работ. |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.2. Код и наименование обобщенной трудовой функции |  В. Отделка наружных и внутренних поверхностей. |
| 3.2.1. Код и наименование трудовой функции | **F43371380001В3** Художественная и декоративная малярная отделка поверхностей |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1. Выполнена орнаментальная роспись в несколько тонов в соответствии с проектом и техническими требованиями.2. Выполнено рельефное и фактурное окрашивание поверхностей в соответствии с проектом и техническими требованиями.3. Выполнена аэрографическая отделка поверхностей в соответствии с проектом и техническими требованиями.4. Выполнена объемная роспись в соответствии с проектом и техническими требованиями.5. Выполнена вручную роспись поверхностей в соответствии с проектом и техническими требованиями.6 Составлены тональные гаммы особо сложных окрасочных составов по образцам в соответствии с проектом и техническими требованиями.7 Выполнено декоративное лакирование поверхностей в соответствии с проектом и техническими требованиями.8 Выполнено бронзирование, золочение и серебрение поверхностей в соответствии с проектом и техническими требованиями. |
| Необходимые знания | - виды росписей;- способы подбора и составления трафаретов;- способы и приемы росписи поверхностей;- правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их химического взаимодействия;- способы и правила формирования рельефа и фактурного окрашивания;- способы аэрографической отделки поверхностей и декоративного лакирования;- правила безопасности при работе с лакокрасочными материалами;- способы и правила бронзирования, золочения, серебрения поверхностей. |
| Необходимые навыки | - формировать на поверхности рельефа роспись и выполнять фактурное окрашивание с использованием специального инструмента;- использовать аэрографический инструмент и приспособления;- использовать инструменты для декоративного лакирования поверхностей;- использовать инструменты для выполнения орнаментной и ручной росписи. |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий,- строительные объединения, ремонтно-строительные компании;- различные виды строительных конструкций;- строительные нормы и правила;- различные виды строительного оборудования и материалов. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности выполнять художественную и декоративную малярную отделку поверхностей.Методы оценивания: интервью, портфолио работ. |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.2. Код и наименование обобщенной трудовой функции | **Г.** Реставрационный ремонт ранее окрашенных поверхностей  |
| 3.2.2. Код и наименование трудовой функции | **F43371380001Г1** Подготовка поверхностей для ремонта |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1. Выполнено соскабливание с поверхностей старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин в соответствии с технологическим процессом подготовки поверхностей.2. Удалены старые обои, наклеенные «внахлёстку» и «впритык» в соответствии с техническими требованиями. |
| Необходимые знания | - способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание;- назначение и правила применения ручного инструмента и приспособлений;- требования, предъявляемые к качеству окрашенных и оклеенных поверхностей. |
| Необходимые навыки | - использовать металлические шпатели, скребки, щетки для очистки поверхностей;- отмеривать, смешивать компоненты;- приготавливать клей соответствующей консистенции;- использовать инструменты и приспособления для наклеивания обоев;- использовать инструменты и приспособления для смены обоев. |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий,- строительные объединения, ремонтно-строительные компании;- различные виды строительных конструкций;- строительные нормы и правила;- различные виды строительного оборудования и материалы. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности подготавливать поверхности для ремонта.Методы оценивания: интервью, портфолио работ. |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.2. Код и наименование обобщенной трудовой функции | **Г.** Реставрационный ремонт ранее окрашенных поверхностей |
| 3.2.3. Код и наименование трудовой функции | **F43371380001Г2** Ремонт малярных покрытий |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1. Выявлены причины дефектов и выбраны способы ремонта поверхностей согласно технологическому процессу реставрации малярных покрытий.2. Отремонтированы клеевые, известковые водные покрытия в соответствии с технологией выполнения работ.3. Выполнен ремонт силикатных, эмульсионных водных покрытий в соответствии с технологией выполнения работ.4. Выполнен ремонт неводных покрытий в соответствии с технологией выполнения работ.5. Отремонтированы обойные покрытия в соответствии с технологией выполнения работ.6. Отремонтированы фасадные покрытия в соответствии с технологией выполнения работ. |
| Необходимые знания | - назначение и правила применения ручного инструмента и приспособлений;- требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при производстве малярных и обойных работ;- требования, предъявляемые к качеству окрашенных и оклеенных поверхностей;- сортамент, маркировка, основные свойства клеев, применяемых при производстве обойных работ;- способы и правила приготовления клеев;- способы раскроя обоев вручную |
| Необходимые навыки | - получить ровную кромку при обрезке обоев вручную;- наносить клеевой состав кистями, валиками, краскопультами;- удалять пятна на наклеенных обоях;- использовать инструменты и приспособления для наклеивания обоев. |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий,- строительные объединения, ремонтно-строительные компании;- различные виды строительных конструкций;- строительные нормы и правила;- различные виды строительного оборудования и материалов. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности выполнять ремонт малярных покрытий.Методы оценивания: интервью, портфолио работ. |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. Код и наименование обобщенной трудовой функции | **Д1**. Завершение рабочего процесса |
| 3.1.16. Код и наименование трудовой функции | **F43371380001Д1** Проверка и оценка качества проделанной работы |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | Проверена и оценена выполненная работа в соответствии со СНиП, ИТК по малярным работам. |
| Необходимые знания | - требования СНиП;- правила работы КИП |
| Необходимые навыки | - проверить качество выполненной работы;- пользоваться КИП |
| Описание рабочей среды | - КИП, ИТК по малярным работам, строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий, строительные объединения, ремонтно-строительные компании; различные виды строительных конструкций; строительные нормы и правила; различные виды строительного оборудования и материалов. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности проверять и оценивать качество проделанной работы.Методы оценивания: интервью, портфолио работ. |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1.17. Код и наименование трудовой функции | **F43371380001Д2** Очистка (уборка) инструментов, оборудования и рабочего места. |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1. Инструменты и оборудование очищены от остатков раствора, помыты.2. Рабочее место убрано от остатков раствора и подготовлено к следующему использованию.3. Строительный мусор упакован и вынесен в определенное место для вывоза. |
| Необходимые знания | - правила уборки и очистки рабочего места;- места складирования строительного мусора. |
| Необходимые навыки | - очищать инструменты и оборудование от остатков раствора;- очищать и убирать помещение от остатков раствора;- упаковывать и складировать строительный мусор в отведенном месте. |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий,- строительные объединения, ремонтно-строительные компании;- различные виды строительных конструкций;- строительные нормы и правила;- различные виды строительного оборудования, инструменты, мешки, носилки |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности очищать инструменты и оборудования и убирать рабочее место.Методы оценивания: интервью, портфолио работ. |

**4. Информация о разработчиках профессионального стандарта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Организация** | **Должность** | **Фамилия, имя, отчество** | **Подпись** |
|  1 | Строительная компания «Бишкек курулуш» | Специалист  | Межинская Елена Витальевна  |   |
| 2 | ОсОО «Мастер фрост»  | Мастер  | Мамбетаипов А.  |  |
| 3 | РНМЦ | Методист | Омурзакова Зейнеп Айтбаевна |  |
| 4 |  | Методист  | Гордеева И.Б.  |  |
| 5 | ПЛ №5 | Мастер п/о | Джумабаева Зыйнат Камчыбековна  |  |
| 6 | ПЛ №5 | Мастер п/о | Касатикова Галина Андреевна |  |
| **Дата разработки:** |  Июнь 2023 года  |
| **Срок действия:** |  5 лет  |

**Список сокращений, используемых в профессиональном стандарте:**

* ОКЗ - общереспубликанский классификатор занятий;
* ГКВЭД - государственный классификатор видов экономической деятельности;
* КР- Кыргызская Республика;
* НРК- национальная рамка квалификации;
* ОРК- отраслевая рамка квалификации;
* ТБ - техника безопасности;
* ИТК- инструкционно- технологическая карта;
* СНиП- строительные нормы и правила;
* КИП- контрольно- измерительные приборы.
1. 1Общереспубликанский классификатор занятий (ОКЗ 009-2019) введен в действие постановлением Национального статистического комитета Кыргызской Республики от 6 мая 2019 года

2Государственный классификатор Кыргызской Республики "Виды экономической деятельности", утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 января 2011 года. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)